Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > ISO

## ISO

Permet de régler la sensibilité lumineuse lorsque l’appareil est placé sur Prise de vue expo. manuelle, Programme Auto ou (Prise de vue avancée sport) en mode Sélection scène. Règle la sensibilité à l’aide de la touche de commande en mode Prise de vue expo. manuelle.

1. Appuyez sur la mini-souris pour sélectionner la sensibilité ISO.

1. Tournez la mini-souris pour sélectionner la valeur souhaitée.

| (Auto) | Règle automatiquement la sensibilité ISO.
| ///// | Vous pouvez réduire le flou de l’image dans des endroits sombres ou de sujets en mouvement en augmentant la sensibilité ISO (sélectionnez une valeur plus élevée).

La valeur ISO dans le tableau ci-dessus est la valeur représentative.
Une rotation de la mini-souris augmente ou diminue la sensibilité ISO en incréments de 1/3 comme suit :
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Réglage de la sensibilité ISO (Indice de lumination recommandé)
La sensibilité ISO est une mesure de vitesse pour support d’enregistrement qui incorpore un capteur d’image qui reçoit la lumière. Même lorsque l’exposition est identique, les images sont différentes selon la sensibilité ISO.
Sensibilité ISO élevée
Enregistre une image lumineuse même dans un endroit sombre en augmentant la vitesse d’obturation pour réduire le flou.
L’image tend, toutefois, à comporter du bruit.
Sensibilité ISO faible
Enregistre une image plus douce.
Toutefois, si l’exposition est insuffisante, l’image tend à devenir plus sombre.
Conseils pour éviter un flou
Bien que l’appareil soit stable, le sujet bouge pendant l’exposition et il est flou lorsque le déclencheur est enfoncé. Le tremblement de l’appareil est réduit automatiquement, mais la fonction ne réduit cependant pas effectivement le flou du sujet. Un flou du sujet se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse d’obturation lente.
Dans ce cas, effectuez la prise de vue en pensant aux conseils ci-dessous.

- Sélectionnez une sensibilité ISO supérieure de sorte que la vitesse d’obturation soit plus rapide.

- Sélectionnez (Sensibil élevée) en mode Sélection scène.

Remarques

- Vous ne pouvez pas sélectionner [Auto] lorsque l’appareil est placé sur Prise de vue expo. manuelle. [ISO 100] est le réglage par défaut.

- Vous ne pouvez sélectionner que [ISO AUTO], [ISO 100] à [ISO 800] lorsque le mode de prise de vue est placé sur la prise de vue en rafale ou Bracketing.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée
Utilisation de la mini-souris
Haut