Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > DISP (Réglage affichage)

## DISP (Réglage affichage)

Histogramme

1. Appuyez sur (Réglage affichage) de la molette de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la touche de commande.

| (DÉSACTIVÉ) | Affiche seulement les images.
| (Info détaillée) | Affiche les informations. Les données Exif de l’image enregistrée et l’histogramme sont aussi affichés.
| (ACTIVÉ) | Affiche les informations.

### Histogramme

Un histogramme est un graphique représentant la luminosité d’une image. L’affichage graphique indique une image claire lorsqu’il est décalé vers la droite (A), et une image sombre lorsqu’il est décalé vers la gauche (B).

1. Appuyez sur (Réglage affichage) de la molette de commande, puis sélectionnez [Info détaillée].

Remarques

- L’histogramme apparaît aussi lors de la lecture d’une image unique, mais vous ne pouvez pas régler l’exposition.

- L’histogramme n’apparaît pas lors de :

- L’enregistrement/lecture de films

- La visualisation d’images à orientation verticale

- Le pivotement d’images fixes

- Prise de vue/visualisation en mode Panorama par balayage intelligent ou en mode Panorama 3D par balayage

- Lorsque [Afficher le groupe de rafales] est placé sur [N’afficher qu’img principale]

- Une grande différence entre l’histogramme affiché pendant la prise de vue et la lecture peut se produire lorsque :

- Le flash se déclenche.

- La vitesse d’obturation est lente ou rapide.

- Il se peut que l’histogramme n’apparaisse pas pour des images enregistrées avec d’autres appareils.

Haut