Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d’image fixe > Prise de vue à priorité ouverture

## Prise de vue à priorité ouverture

Vous pouvez régler manuellement la quantité de lumière qui passe par l’objectif.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Prise de vue à priorité ouverture).

1. Appuyez sur la mini-souris.

1. Tournez la mini-souris pour sélectionner l’ouverture (valeur F).

Vous pouvez sélectionner une ouverture (valeur F) de F 2,8 à F 8,0.
La vitesse d’obturation est automatiquement réglée de 1/2000 à 8 secondes.
Vous pouvez régler le paramètre EV ou ISO avec la mini-souris.

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Remarques

- Si l’exposition correcte n’est pas obtenue après avoir effectué les réglages, les indicateurs de valeur de réglage clignotent sur l’écran lorsque vous enfoncé le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans cette condition, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs de flash.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

A propos de la priorité d’ouverture
Plus l’ouverture (valeur F) est basse, plus l’espace qui laisse passer la lumière est large. La profondeur de mise au point diminue, et tout, sauf les sujets dans une plage étroite de distance, sera flou. Ce réglage est approprié pour les portraits, etc.
Plus l’ouverture (valeur F) est élevée, plus l’espace qui laisse passer la lumière est petit. A la fois les sujets relativement près et loin de l’objectif apparaîtront nets. Ce réglage est approprié pour les paysages, etc.
Haut