Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions/Sur cet appareil > Sur cet appareil > GPS (DSC-HX100V seulement)

## GPS (DSC-HX100V seulement)

Ce système vous permet de localiser votre position exacte sur la terre. Les satellites GPS sont situés sur 6 orbites, à 20 000 km au-dessus de la terre. Le système GPS consiste en 24, ou plus, satellites GPS.
Un récepteur GPS reçoit des signaux radio des satellites, et calcule la position actuelle du récepteur sur la base des informations orbitales et du temps de propagation des signaux, etc.
La détermination d’une position est appelée « triangulation ». Un récepteur GPS peut déterminer la latitude et la longitude d’une position en recevant des signaux de 3 satellites ou plus.

- Les positions des satellites GPS variant constamment, il se peut qu’il faille plus de temps pour déterminer la position ou que le récepteur ne puisse pas déterminer du tout la position, selon l’endroit et l’heure où vous utilisez l’appareil.

- « GPS » est un système pour déterminer la position géographique en triangulant des signaux radio de satellites GPS. Évitez d’utiliser l’appareil dans des endroits où les signaux radio sont bloqués ou réfléchis, tels qu’un endroit ombragé entouré de bâtiments ou d’arbres, etc. Utilisez l’appareil dans un espace à ciel ouvert.

- Il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer des informations de position dans des endroits ou situations où les signaux radio des satellites GPS n’atteignent pas l’appareil, comme les suivants.

- Dans des tunnels, à l’intérieur ou à l’ombre de bâtiments.

- Entre de hauts bâtiments ou dans des rues étroites entourées de bâtiments.

- Dans des lieux souterrains, des endroits entourés d’arbres denses, sous un pont suspendu ou dans des endroits où des champs magnétiques sont générés, tels que près de câbles haute tension.

- Près de dispositifs qui génèrent des signaux radio de la même bande de fréquence que l’appareil : près de téléphones portables à bande 1,5 GHz, etc.

Erreurs de triangulation

- Si vous vous déplacez dans un autre endroit juste après avoir mis l’appareil sous tension, il se peut que l’appareil prenne plus longtemps pour commencer la triangulation que lorsque vous restez au même endroit.

- Erreur provoquée par la position des satellites GPS
  L’appareil triangule automatiquement votre emplacement actuel lorsqu’il reçoit des signaux radio de 3, ou plus, satellites GPS. L’erreur de triangulation par les satellites GPS admise est d’environ 30 m (98 pieds). Selon l’environnement de la position, l’erreur de triangulation peut être supérieure. Dans ce cas, il se peut que votre position actuelle ne corresponde pas à la position sur la carte basée sur les informations GPS. Et les satellites GPS sont commandés par le Ministère de la Défense Nationale des États-Unis, et il se peut que le degré de précision soit changé intentionnellement.

- Erreur pendant le processus de triangulation
  L’appareil acquiert les informations de position périodiquement. Il y a un léger décalage entre le moment où les informations de position sont acquises et le moment où les informations de position sont enregistrées sur une image, et il se peut donc que la position d’enregistrement réelle ne corresponde pas exactement avec la position sur la carte basée sur les informations GPS.

Restriction d’utilisation d’un GPS dans un avion

- Pendant le décollage et l’atterrissage d’un avion, mettez l’appareil hors tension comme vous le demanderont les annonces à bord.

- Si vous ne voulez pas enregistrer les informations de position et d’orientation, sélectionnez [Désact] pour le réglage GPS.

Autre restriction

- Utilisez le GPS conformément aux règlements du lieu ou de la situation.

Système de coordonnées géographiques

- Le système de coordonnées géographiques « WGS-84 » est utilisé.

Haut