Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Vérification Mise au point manuelle

## Vérification Mise au point manuelle

En mise au point manuelle, si vous appuyez sur la touche FOCUS, l’affichage est agrandi environ 7 fois et vous pouvez confirmer la mise au point.

1. Placez le commutateur Zoom/Mise au point sur MF.

1. Appuyez sur la touche FOCUS pour agrandir l’image.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche FOCUS, le facteur de zoom change comme suit :
Affichage entier Environ ×7 Affichage entier

1. Confirmez et réglez la mise au point.

1. Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre l’image.

La vérification de mise au point manuelle est désactivée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
Remarques

- Les valeurs de vitesse d’obturation et d’exposition ne peuvent pas être modifiées lorsque la vérification de mise au point manuelle est engagée. Juste avant la prise de vue, la lumière est à nouveau mesurée et l’exposition est réglée.

- L’image est affichée avec la luminosité correcte quelle que soit l’exposition déterminée. La compensation d’exposition n’est pas reflétée sur l’image affichée, mais elle est toutefois reflétée sur l’image enregistrée.

- Pendant que l’affichage est agrandi, vous pouvez prendre des photos si vous enfoncez le déclencheur, mais l’appareil enregistrera toute l’image affichée.

- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions Détection de visage et Détection de sourire.

Haut