Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Prije korištenja > Nazivi dijelova i popis ikona prikazanih na zaslonu > Pregled ikona koje se pojavljuju na zaslonu

## Pregled ikona koje se pojavljuju na zaslonu

Popis ikona načina snimanja
Popis ikona načina gledanja
Ikone koje su prikazane na zaslonu pokazuju status fotoaparata.
Zaslonski prikaz možete promijeniti pomoću (Postavljanje prikaza) na kontrolnoj tipki.

### Popis ikona načina snimanja

Prikaz | Značenje
| Preostali kapacitet baterije
| Kapacitet baterije nizak
| Veličina slike/panoramske slike/kakvoća
9 | Broj slika koje se mogu snimiti (Dual Rec)
| Način pozivanja memorije
| Odabir scene
| Način snimanja
| Ikona funkcije prepoznavanja scene
| Balans bijelog
| Pomak bijele boje
| Indikator vibracija
| Mod mjerenja
| Smanjenje zatvaranj. očiju
| Prepoznavanje scene
| Ikona preklapanja za Superior aut. podešavanje
| Interval brzog snimanja
| Snimanje sa skupom ekspozicije
| Postavke skupa ekspozicije
| Način boja
| Zasićenost boja
| Kontrast
| Oštrina
| ND filtar (interni ND filtar)
| Smanjenje šuma
| Indikator osjetljivosti detekcije osmjeha
1.4 | Omjer uvećanja zuma

Prikaz | Značenje
| Indikator blokade AE/AF
ISO400 | ISO vrijednost
| Smanjenje šuma kod dugog vremena ekspozicije
125 | Vrijeme ekspozicije
F3.5 | Otvor zaslona
| ND filtar
+2.0EV | Vrijednost ekspozicije
| AE blokada
| Indikator okvira AF tražila
| Ručno izoštravanje
| Traka izoštravanja

Prikaz | Značenje
| Mapa za snimanje
96 | Broj slika koje se još mogu snimiti
| Pisanje u međuspremnik
SNIMANJE | Snimanje
100Min | Preostalo vrijeme snimanja
| Mediji za snimanje (memorijska kartica, interna memorija)
| Prikaz Eye-Fi načina
| Indikator upozorenja koji se odnosi na snimanje fotografija
| Smjer (samo DSC-HX100V)
| Status GPS triangulacije (samo DSC-HX100V)
| Mod bljeskalice
| Razina bljeskalice
C:32:00 | Samodijagnostička funkcija
| AF osvjetljivač
| Smanjenje učinka crvenih očiju
| Efekt defokusir.
| Punjenje bljeskalice

Prikaz | Značenje
| EVF/LCD prekidač
| Samookidač
| Detekcija lica
| Odredište (samo DSC-HX100)
| Efekt nježn. tena
| Datoteka baze podataka je popunjena/Pogreška baze podataka
| Upozorenje o pregrijanosti
| Datum pisanja
| Smanjenje šuma vjetra
| Okvir AF tražila
| Končanica za mjerenje ekspozicije u točki
| Histogram
SNIMANJE Na čekanj. | Snimanje videozapisa/Na čekanju
0:12 | Vrijeme snimanja (min:sek)

### Popis ikona načina gledanja

Prikaz | Značenje
| Preostali kapacitet baterije
| Kapacitet baterije nizak
| Veličina slike/panoramske slike/kakvoća
| Način prikaza
| TransferJet postavke
| 3D slike
| Brzo snimljene slike
| Glavna slika u skupini brzo snimljenih slika
| Zaštita
| Nalog za ispis (DPOF)
| Reprodukcijski zum

Prikaz | Značenje
101-0012 | Broj mape-datoteke
2011 1-1 9:30 AM | Datum/vrijeme snimanja reproducirane slike

Prikaz | Značenje
| Mapa za reprodukciju
12/12 | Broj slike/Broj slika snimljenih u odabranom rasponu datuma, mapi
| Mediji za reprodukciju (memorijska kartica, interna memorija)
| Prikaz Eye-Fi načina
| Mod bljeskalice
| Mod mjerenja
| Balans bijelog
C:32:00 | Samodijagnostička funkcija
ISO400 | ISO vrijednost

Prikaz | Značenje
500 | Vrijeme ekspozicije
+2.0EV | Vrijednost ekspozicije
| ND filtar
F3.5 | Otvor zaslona
| Datoteka baze podataka je popunjena/Pogreška baze podataka
| Upozorenje o pregrijanosti
| Reprodukcija
| Promjenjiva brzina reprodukcije
| Reprodukcijska traka
00:00:12 | Brojač
| Smjer
| EVF/LCD prekidač
| GPS podaci
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Zemljopisna širina i dužina
| Histogram prikazuje se kad je prikaz histograma isključen.
| Glasnoća

Natrag na vrh