Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Korištenje funkcija snimanja > Ručno izoštravanje

## Ručno izoštravanje

Za ručno izoštravanje možete koristiti prsten za ručno podešavanje.

1. Postavite prekidač zuma/izoštravanja na MF.

1. Okrenite prsten za ručno podešavanje.

A: Izoštravanje pozadine
B: Izoštravanje prednjeg plana

- Kad postavljate izoštravanje, ako pritisnete tipku FOCUS, zaslon će biti uveličan oko 7 puta kako bi se omogućilo lakše izoštravanje.

Napomene

- Ako se udaljenost izoštravanja postavi na vrlo blizu, slika može pokazivati prašinu ili otiske prstiju na objektivu. Obrišite objektiv mekanom krpom itd.

- Raspon udaljenosti izoštravanja ograničen je sukladno omjeru uvećanja zuma.

- Kad promijenite metodu izoštravanja, briše se udaljenost ručnog izoštravanja koju ste postavili.

- Podaci o postavci udaljenosti u Ručnom izoštravanju su približni. Ako objektiv usmjerite prema gore ili dolje, pogreška se povećava.

- Kad koristite načine ili postavke snimanja koji vam ne omogućuju da izoštravanje postavite prstenom za ručno podešavanje, način izoštravanja automatski će se prebaciti na (Višestruki AF), čak i ako se prekidač zuma/izoštravanja postavi na MF, a na zaslonu se pojavi .

- Prsten za ručno podešavanje ne možete koristiti za podešavanje izoštravanja u sljedećim uvjetima:

- Kad se samookidač postavi na [Autoportret: 1 osoba] ili [Autoportret: 2 osobe]

- Kad se Okidanje na osmijeh postavi na [Uključeno]

- Možda nećete moći postaviti neke funkcije ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

Povezana tema
Provjera ručnog izoštravanja
Natrag na vrh