Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Az állókép-felvételi üzemmód beállítása > Az üzemmódtárcsa funkcióinak listája

## Az üzemmódtárcsa funkcióinak listája

Állítsa az üzemmódtárcsát a kívánt funkciónak megfelelő állásba.

(Intelligens automatikus) | Lehetővé teszi a fényképezést automatikus beállításokkal.
(Kiváló automatikus) | Lehetővé teszi a fényképezést jobb minőségben, mint Intelligens automatikus üzemmódban.
(Automatikus program) | Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zársebesség és rekesznyílás (F érték)). Különféle beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
(Zársebesség vezérelt felvétel) | Lehetővé teszi a fényképezést a zársebesség manuális beállítása után.
(Rekesznyílás vezérelt felvétel) | Lehetővé teszi a fényképezést a rekeszérték (F érték) manuális beállítása után.
(Kézi expozíciós felvétel) | Lehetővé teszi a fényképezést az expozíció manuális beállítása után (zársebesség és rekesznyílás (F érték)).
(Memória előhívása) | Lehetővé teszi a fényképezést az általában használt üzemmódokkal vagy korábban beállított értékek előhívásával.
(iPanorámapásztázás) | Lehetővé teszi panorámakép készítését képek összeillesztésével.
(Mozgókép ü. mód) | Lehetővé teszi a mozgóképfelvétel beállításának módosítását.
(3D fényképezés) | Lehetővé teszi 3D kép készítését képek összeillesztésével.
(Jelenet választás) | Lehetővé teszi a fényképezést a helyszíntől függő előzetes beállításokkal.

Kapcsolódó témakörök
Intelligens automatikus
Kiváló automatikus
Automatikus program
Zársebesség vezérelt felvétel
Rekesznyílás vezérelt felvétel
Kézi expozíciós felvétel
Memória előhívása
Intelligens panorámapásztázás
Mozgóképeket vesz fel
3D fényképezés
Jelenet választás
Vissza a tetejére