Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Az állókép-felvételi üzemmód beállítása > Rekesznyílás vezérelt felvétel

## Rekesznyílás vezérelt felvétel

A lencsén áthaladó fény mennyisége beállítható manuálisan.

1. Állítsa az üzemmódtárcsát (Rekesznyílás vezérelt felvétel) állásba.

1. Nyomja meg a Jog Dial tárcsát.

1. A Jog Dial tárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt rekesznyílást (F értéket).

A rekesznyílás (F érték) F 2,8 és F 8,0 között választható.
A zársebesség 1/2000-ről automatikusan átáll 8 másodpercre.
A Jog Dial tárcsával megadhatja az EV vagy ISO beállítást.

1. Fényképezzen az exponálógombbal.

Megjegyzések

- Ha a beállítások megadása után sem megfelelő az expozíció, az exponálógomb félig történő lenyomásakor a képernyőn villognak a beállítási érték jelzések. Ilyen körülmények között lehet fényképezni, de ajánlott a vaku beállításainak ismételt megadása.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos funkciók vagy MENU elemek nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók” [Részletek] és „MENU Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető elemek”. [Részletek]

A zársebesség elsőbbségéről
Minél kisebb a rekesznyílás (F érték), annál nagyobb az a nyílás, amely fényt enged a lencsére. A fókuszmélység nő, és csak a nagyon közeli tárgyakra nem lehet fókuszálni. Ez megfelel például portrékhoz.
Minél nagyobb a rekeszérték (F érték), annál kisebb az a nyílás, amely fényt enged a lencsére. A lencséhez viszonylag közeli és a távoli tárgyak lesznek élesek. Ez megfelel például tájképekhez.
Vissza a tetejére