Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat a számítógéppel > Mozgóképeket tartalmazó lemez készítése > Normál felbontású (STD) képminőségű lemezek készítése

## Normál felbontású (STD) képminőségű lemezek készítése

Normál felbontásos (STD) képminőségű DVD-lemezek készíthetők a mellékelt „PMB” szoftverrel. Ehhez ki kell választani egy számítógépre importált [AVCHD megtek.] mozgóképet.

1. Kapcsolja be a számítógépet, és helyezzen be egy új lemezt a DVD-meghajtóba.

- Ha nem a „PMB”, hanem egy másik szoftver indul el automatikusan, akkor lépjen ki abból a programból.

1. Indítsa el a „PMB” programot.

1. Válassza ki a lemezre írandó AVCHD mozgóképet.

1. Kattintson ide: (Create Discs), majd válassza a [Create DVD-Video Format Discs (STD)] lehetőséget.

1. A képernyőn megjelenő utasításokat követve készítse el a lemezt.

Megjegyzések

- Ügyeljen rá, hogy előbb a „PMB” legyen telepítve. [Részletek]

- MP4 mozgóképekhez nem lehet lemezeket készíteni.

- A lemez elkészítése időbe telhet, mert az [AVCHD megtek.] mozgóképeket előbb normál felbontású (STD) képminőségre kell konvertálni.

- DVD-Video lemezek első alkalommal történő készítésekor a számítógépnek csatlakoznia kell az internetre.

- [AVCHD megtek.] mozgóképek felvételekor a [Mozgókép formát.] beállítása [AVCHD 60i/60p] (1080 60i kompatibilis eszközök esetében), illetve [AVCHD 50i/50p] (1080 50i kompatibilis eszközök esetében).

Vissza a tetejére