Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > EV

## EV

Az expozíciót manuálisan 1/3 EV lépésekben állíthatja be –2,0 EV és +2,0 EV között.

1. A Jog Dial tárcsa megnyomásával válassza ki az EV beállítást.

1. A Jog Dial tárcsa forgatásával válassza ki a kívánt EV beállítást.

Az expozíció beállítása a még szebb képekért
A: Túlexponálás (túl sok fény)
B: Helyes exponálás
C: Alulexponálás (túl kevés fény)
Megjegyzések

- Ha a fényképezett tárgy különösen világos vagy sötét helyen van, illetve vakut használ, előfordulhat, hogy az expozíció-korrekció nem hatékony.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos funkciók nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók”. [Részletek]

Kapcsolódó témakörök
A Jog Dial tárcsa használata
Vissza a tetejére