Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Az állókép-felvételi üzemmód beállítása > Zársebesség vezérelt felvétel

## Zársebesség vezérelt felvétel

A zársebesség manuális beállítása után fényképezhet.

1. Állítsa az üzemmódtárcsát (Zársebesség vezérelt felvétel) állásba.

1. Nyomja meg a Jog Dial tárcsát.

1. A Jog Dial tárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt zársebesség értéket.

A zársebesség 1/4000 és 30 másodperc között választható.
A Jog Dial tárcsával megadhatja az EV vagy ISO beállítást.

1. Fényképezzen az exponálógombbal.

Megjegyzések

- Nagy zársebesség esetén előfordulhat, hogy vakuhasználat mellett is kevés a vaku fénye.

- Ha a beállítások megadása után sem megfelelő az expozíció, az exponálógomb félig történő lenyomásakor a képernyőn villognak a beállítási érték jelzések. Ilyen körülmények között lehet fényképezni, de ajánlott a vaku beállításainak ismételt megadása.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos funkciók vagy MENU elemek nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók” [Részletek] és „MENU Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető elemek”. [Részletek]

A zársebesség beállítási tartománya
Kb. ×1,3
Kb. ×30

- Ha a zársebesség egy másodperc vagy hosszabb, a zársebesség értéke mögött [˝] látható, például 1˝.

- Ha a zársebességet alacsonyabbra állítja be, a remegés hatásainak megelőzésére állvány használata javasolt.

- Kis zársebesség esetén az adatok feldolgozása tovább tart.

- Ha rossz fényviszonyok között a zársebesség egy bizonyos érték alá csökken, a képzaj csökkentése érdekében automatikusan bekapcsol az NR alacsony zársebesség funkció, és a képernyőn megjelenik az jelzés.

A zársebességről
Nagy zársebesség esetén a mozgó tárgyak, például a futó emberek, az autók vagy a fröccsenő víz állni látszanak.
Kisebb zársebesség esetén a folyók folyásához hasonlóan látható lesz a mozgó tárgyak útvonala. Így a mozgást természetesebben megörökítő képek készíthetők.
Vissza a tetejére