Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Hibaelhárítás > GPS (csak a DSC-HX100V esetében)

## GPS (csak a DSC-HX100V esetében)

A fényképezőgép nem vesz GPS jelet.

- Állítsa a [GPS beállítás]-t [Be] értékre. [Részletek]

- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép valamilyen akadály miatt nem veszi a GPS műholdak rádiójeleit.

- A hely pontos meghatározásához vigye a fényképezőgépet nyílt területre, és kapcsolja be újra.

Nagyobb eltérés a hely meghatározásában.

- Akár több száz méteres eltérés is lehet a környező épületek, a gyenge GPS jelek stb. miatt.

A [GPS segédadatok] fogadásával is időbe telik a hely meghatározása.

- A [Dátum és idő beáll.] nincs beállítva, vagy a beállított idő jelentősen eltér. Állítsa be helyesen a dátumot és az időt. [Részletek]

- A GPS segédadatok érvényességi ideje lejárt. Frissítse a GPS segédadatokat. [Részletek]

- Mivel a GPS műholdak helyzete folyamatosan változik, bizonyos helyeken és időpontban használva a fényképezőgépet előfordulhat, hogy a vevőnek hosszabb ideig tart a hely meghatározása, vagy nem is tudja meghatározni a helyet.

- A „GPS” egy olyan rendszer, amellyel meghatározható a földrajzi hely a GPS műholdakról küldött jelek alapján történő háromszögeléssel. Lehetőleg ne használja a fényképezőgépet olyan helyeken, ahová a rádiójelek nem juthatnak el, vagy ahonnan visszaverődnek, például épületek vagy fák által leárnyékolt területen. Használja a fényképezőgépet a szabad ég alatt.

A fényképezés helyére vagy a fényképezési irányra vonatkozó információk nem lettek rögzítve.

- Mozgóképek készítésekor a fényképezési irányt nem rögzíti a készülék.

- Használja a „PMB” programot a GPS helyinformációkkal ellátott mozgóképek számítógépre importálásához.

Nagyobb eltérés a tájolás meghatározásában.

- Ne vigye a fényképezőgépet mágneses mezőbe vagy nagyobb fémtárgy közelébe.

Vissza a tetejére