Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > ISO

## ISO

Beállítja a fényérzékenységet, ha a fényképezőgép Kézi expozíciós felvétel vagy Automatikus program üzemmódban van, vagy a Színhelyválasztás beállított értéke (Mesterfokú sport fényképek). Beállítja az érzékenységet a vezérlőgombbal Kézi expozíciós felvétel üzemmódban.

1. A Jog Dial tárcsa megnyomásával válassza ki az ISO-érzékenységet.

1. A Jog Dial tárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt értéket.

| (Auto) | Automatikusan beállítja az ISO-érzékenységet.
| ///// | Amikor sötét helyen vagy mozgó tárgyat fényképez, az ISO-érzékenység növelésével (nagyobb szám választása) a kép elmosódottsága csökkenthető.

A fenti táblázatban feltüntetett ISO szám reprezentatív érték.
A Jog Dial tárcsa elfordítása 1/3-os lépésekben növeli vagy csökkenti az ISO-érzékenységet, az alábbiak szerint:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 . ISO3200
Az ISO-érzékenység beállítása (ajánlott expozíciós index)
Az ISO-érzékenység sebességbesorolás olyan képrögzítő eszközök számára, melyekben fényt befogadó képérzékelő található. Még ha az expozíció azonos is, az ISO-érzékenységtől függően a képek különbözőek lehetnek.
Nagy ISO-érzékenység
Még sötét helyen fényképezve is világos képet eredményez, miközben a nagy zársebesség miatt csökken az elmosódottság.
A kép viszont egyre zajosabbá válik.
Kis ISO-érzékenység
Lágyabb képet rögzít.
Azonban ha nem elegendő mértékű az expozíció, a kép sötétté válhat.
Útmutatás az elmosódottság megelőzésére
A fényképezőgép nem mozog, ám a tárgy exponálás közben elmozdul, így az exponálógomb lenyomása után a felvétel elmosódott lesz. A fényképezőgép remegését a funkció automatikusan csökkenti, azonban az alany elmozdulása miatt jelentkező elmosódást nem tudja hatékonyan csökkenteni. A tárgy elmosódása gyakran előfordul gyenge fény vagy kis zársebesség mellett.
Ilyen esetben az alábbi ötletek figyelembe vételével fényképezzen.

- Válasszon nagyobb ISO-érzékenységet, hogy nagyobb legyen a zársebesség.

- Válassza az (Nagyérzékenység) üzemmódot a Színhelyválasztás menüben.

Megjegyzések

- [Auto] nem választható, ha a fényképezőgép Kézi expozíciós felvétel üzemmódban van. Az alapértelmezett beállítás [ISO 100].

- Sorozatkép és expozíció-eltolás fényképezési üzemmódban csak [ISO AUTO], [ISO 100] – [ISO 800] értékek között választhat.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos funkciók nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók”. [Részletek]

Kapcsolódó témakörök
A Jog Dial tárcsa használata
Vissza a tetejére