Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso con il computer > Uso del software > “PMB (Picture Motion Browser)”

## “PMB (Picture Motion Browser)”

- “PMB” consente di importare le immagini riprese con la fotocamera su un computer per la visualizzazione. Effettuare un collegamento USB tra la fotocamera e il computer e cliccare su [Importa].

- Le immagini su un computer possono essere esportate su una scheda di memoria e visualizzate sulla fotocamera. Effettuare un collegamento USB tra la fotocamera e il computer, cliccare su [Esporta] [Esportazione facile (Sinc PC)] nel menu [Manipola] e cliccare su [Esporta].

- È possibile salvare e stampare le immagini con la data.

- È possibile visualizzare le immagini memorizzate su un computer in base alla data di ripresa in un display di calendario.

- È possibile correggere (Correzione degli occhi rossi, ecc.) i fermi immagine e cambiare la data e l’ora di ripresa.

- I dischi Blu-ray, i dischi AVCHD e i dischi DVD-Video possono essere creati dai filmati in [Visione AVCHD] importati su un computer. (È necessario un collegamento Internet quando si crea un disco Blu-ray o un disco DVD-Video la prima volta.) Tuttavia, i filmati ripresi con la qualità dell’immagine impostata su [AVC HD 28M (PS)] non possono essere registrati su un disco con la stessa qualità. Convertire l’immagine usando “PMB” prima di salvare su un disco. I dischi DVD o AVCHD non possono essere creati dai filmati registrati nella qualità [AVC HD 24M (FX)]. Salvare i filmati di qualità [AVC HD 24M (FX)] sui dischi Blu-ray.

- È possibile caricare le immagini su un servizio di rete. (È necessario un ambiente di collegamento Internet.)

- È possibile importare su un computer le foto e i filmati registrati con le informazioni sulla posizione e sulla direzione di ripresa e guardarli con una mappa che mostra la loro posizione di ripresa (solo DSC-HX100V).

- Per altri dettagli, consultare (Guida di PMB).

- I filmati in [Visione AVCHD] sono filmati registrati con il [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 60i/60p] (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o [AVCHD 50i/50p] (per le periferiche compatibili con 1080 50i).

Torna all’inizio