Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Prima dell’uso > Nomi delle parti ed elenco delle icone visualizzate sullo schermo > Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

## Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

Elenco delle icone del modo di ripresa
Elenco delle icone del modo di visione
Le icone si visualizzano sullo schermo per indicare lo stato della fotocamera.
È possibile cambiare il display dello schermo usando (Impostazione visualizzazione) sul tasto di controllo.

### Elenco delle icone del modo di ripresa

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
| Dimensione dell’immagine/Dimensione dell’immagine panorama/Qualità
9 | Numero di immagini registrabili (Dual Rec)
| Modo di richiamo memoria
| Selezione scena
| Modo di ripresa
| Icona di Identificazione scena
| Bilanciamento del bianco
| Cambiamento bilanciamento del bianco
| Avvertimento per la vibrazione
| Modo di misurazione esposimetrica
| Riduzione occhi chiusi
| Identificazione scena
| Icona di sovrapposizione per Regolaz. autom. superiore
| Intervallo di ripresa a raffica
| Ripresa con bracketing
| Impostazioni bracketing
| Modo Colore
| Saturazione colore
| Contrasto
| Nitidezza
| Filtro ND (Filtro interno ND)
| Riduzione dei disturbi
| Indicatore di sensibilità rilevamento sorrisi
1.4 | Scala dello zoom

Display | Indicazione
| Blocco AE/AF
ISO400 | Numero ISO
| Otturatore lento NR
125 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore dell’apertura
| Filtro ND
+2.0EV | Valore di esposizione
| Blocco AE
| Indicatore del quadro del telemetro AF
| Messa a fuoco manuale
| Barra della messa a fuoco

Display | Indicazione
| Cartella di registrazione
96 | Numero di immagini registrabili
| Scrittura su buffer
CATTURA | Cattura
100Min | Tempo registrabile
| Supporto di registrazione (Scheda di memoria, memoria interna)
| Display del modo Eye-Fi
| Indicatore di avvertimento relativo alla registrazione dei fermi immagine
| Direzione (solo DSC-HX100V)
| Stato di triangolazione GPS (solo DSC-HX100V)
| Modo del flash
| Livello del flash
C:32:00 | Display di autodiagnosi
| Illuminatore AF
| Riduzione degli occhi rossi
| Effetto sfocatura
| Carica del flash

Display | Indicazione
| Interruttore EVF/LCD
| Autoscatto
| Rilevamento visi
| Destinazione (solo DSC-HX100)
| Effetto pelle morbida
| File di database pieno/Errore nel file di database
| Avvertimento di surriscaldamento
| Data di scrittura
| Riduz. rumore vento
| Quadro del telemetro AF
| Reticolo di misurazione esposimetrica locale
| Istogramma
REG Attesa | Registrazione di un filmato/Attesa del filmato
0:12 | Tempo di registrazione (m:s)

### Elenco delle icone del modo di visione

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
| Dimensione dell’immagine/Dimensione dell’immagine panorama/Qualità
| il Modo visione
| Impostazioni TransferJet
| Immagini 3D
| Immagini di raffica
| Immagine principale nel gruppo raffica
| Proteggi
| Ordine di stampa (DPOF)
| Zoom di riproduzione

Display | Indicazione
101-0012 | Numero della cartella-del file
2011 1-1 9:30 AM | Data/ora registrata dell’immagine di riproduzione

Display | Indicazione
| Cartella di riproduzione
12/12 | Numero di immagine/Numero di immagini registrate nella gamma data, nella cartella selezionata
| Supporto di riproduzione (Scheda di memoria, memoria interna)
| Display del modo Eye-Fi
| Modo del flash
| Modo di misurazione esposimetrica
| Bilanciamento del bianco
C:32:00 | Display di autodiagnosi
ISO400 | Numero ISO

Display | Indicazione
500 | Velocità dell’otturatore
+2.0EV | Valore di esposizione
| Filtro ND
F3.5 | Valore dell’apertura
| File di database pieno/Errore nel file di database
| Avvertimento di surriscaldamento
| Riproduzione
| Riproduzione a velocità variabile
| Barra di riproduzione
00:00:12 | Contatore
| Direzione
| Interruttore EVF/LCD
| Informazioni GPS
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Display della latitudine e longitudine
| Istogramma appare quando il display dell’istogramma è disabilitato.
| Volume

Torna all’inizio