Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni/Informazioni su questa fotocamera > Informazioni su questa fotocamera > GPS (solo DSC-HX100V)

## GPS (solo DSC-HX100V)

Questo sistema consente di localizzare la posizione esatta sulla terra. I satelliti GPS si trovano in 6 orbite, a 20.000 km al di sopra della terra. Il sistema GPS è composto da 24 o più satelliti GPS.
Un ricevitore GPS riceve i segnali radiofonici dai satelliti e calcola la posizione attuale del ricevitore in base alle informazioni dell’orbita e al tempo di spostamento dei segnali, ecc.
La determinazione di una posizione viene denominata “triangolazione”. Un ricevitore GPS può determinare la latitudine e la longitudine della posizione ricevendo i segnali da 3 o più satelliti.

- Poiché le posizioni dei satelliti GPS variano costantemente, potrebbe volerci più tempo per determinare la posizione o il ricevitore potrebbe non essere in grado di determinare affatto la posizione, a seconda della posizione e dell’ora in cui si usa la fotocamera.

- “GPS” è un sistema per determinare la posizione geografica triangolando i segnali radiofonici dai satelliti GPS. Evitare di usare la fotocamera in posti in cui i segnali radiofonici sono bloccati o riflessi, come un luogo ombroso circondato da edifici o alberi, ecc. Usare la fotocamera in ambienti a cielo aperto.

- Si potrebbe non essere in grado di registrare le informazioni sulla posizione in luoghi o situazioni in cui i segnali radiofonici dai satelliti GPS non raggiungono la fotocamera nel seguente modo.

- Nelle gallerie, all’interno o all’ombra di edifici.

- Tra edifici alti o in strade strette circondate da edifici.

- In luoghi sotterranei, luoghi circondati da alberi fitti, sotto un ponte elevato o in luoghi in cui si generano dei campi magnetici, come vicino a cavi ad alta tensione.

- Vicino a dispositivi che generano segnali radiofonici con la stessa banda di frequenza della fotocamera: vicino a cellulari di banda 1,5 GHz, ecc.

Errori di triangolazione

- Se ci si sposta in un altro posto subito dopo aver acceso la fotocamera, potrebbe volerci più tempo per la fotocamera ad avviare la triangolazione, in confronto a quando si sta nello stesso posto.

- Errore causato dalla posizione dei satelliti GPS
  La fotocamera fa automaticamente triangolazione della posizione attuale quando la fotocamera riceve i segnali radio da 3 o più satelliti GPS. L’errore di triangolazione consentito dai satelliti GPS è di circa 30 m. A seconda dell’ambiente della posizione, l’errore di triangolazione può essere maggiore. In questo caso, la posizione attuale potrebbe non corrispondere alla posizione sulla mappa in base alle informazioni GPS. Nel frattempo, i satelliti GPS sono controllati dal Dipartimento della difesa negli Stati Uniti e il grado di precisione potrebbe essere cambiato intenzionalmente.

- Errore durante il processo di triangolazione
  La fotocamera acquisisce periodicamente le informazioni sulla posizione. C’è una leggera differenza di tempo tra il momento in cui le informazioni sulla posizione vengono acquisite e quando le informazioni sulla posizione vengono registrate su un’immagine, perciò la posizione attuale di registrazione potrebbe non corrispondere esattamente con la posizione sulla mappa in base alle informazioni GPS.

Limitazione dell’uso del GPS su un aereo

- Durante il decollo e l’atterraggio di un aereo, spegnere la fotocamera, quando si viene informati di farlo dall’annuncio a bordo.

- Se non si desidera registrare le informazioni sulla posizione e sulla direzione, selezionare [Spento] per l’impostazione GPS.

Altra limitazione

- Usare il GPS secondo le norme del posto o la situazione.

Sistema di coordinate geografiche

- Viene usato il sistema di coordinate geografiche “WGS-84”.

Torna all’inizio