Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Cambiamento delle impostazioni > Impostazioni principali > Impostaz. GPS (solo DSC-HX100V)

## Impostaz. GPS (solo DSC-HX100V)

Controllo dello stato di triangolazione
Il GPS e il sensore di direzione incorporati di questa fotocamera acquisiscono le informazioni sulla posizione o la direzione di ripresa e registrano sulle immagini. Usando il software in dotazione “PMB”, è possibile importare le foto e i filmati registrati con le informazioni sulla posizione e sulla direzione di ripresa su un computer e guardarli con una mappa che mostra la loro posizione di ripresa. Vedere “Guida PMB” per i dettagli.

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni principali) [Impostaz. GPS] modo desiderato

| Acceso | Il sensore di direzione GPS è attivato.
| Spento | Il sensore di direzione GPS non è attivato. Se non si desidera registrare le informazioni sulla posizione e sulla direzione, selezionare [Spento] per l’impostazione GPS.

Per ricevere un segnale GPS

- La triangolazione corretta non è possibile all’interno o vicino ad edifici alti. Usare la fotocamera in uno spazio aperto all’esterno e riaccendere la fotocamera.

- Se non appare un’icona di triangolazione, anche se si attende per diversi minuti, si potrebbe essere in una zona in cui la ricezione del segnale GPS è difficile o impossibile. Iniziare la ripresa nel posto in cui ci si trova o spostarsi in uno spazio aperto all’esterno. Se si riprende nel posto in cui ci si trova, non saranno registrate le informazioni sulla posizione.

Note

- La direzione di ripresa non viene registrata quando si riprendono i filmati.

- Le informazioni sulla posizione e sulla direzione non sono registrate quando il filmato viene registrato sulla memoria interna.

- Durante il decollo e l’atterraggio di un aereo, spegnere la fotocamera quando si viene informati di farlo dall’annuncio a bordo.

- Usare il GPS secondo le norme del posto o la situazione.

- Potrebbero volerci da diverse decine di secondi a diversi minuti per acquisire le informazioni sulla posizione quando si usa il GPS la prima volta o lo si riusa dopo lunghi intervalli. Il tempo di triangolazione può essere ridotto esaminando i dati assistente GPS. [Dettagli]

- Le informazioni sulla direzione di ripresa acquisite da questa fotocamera si basano sul nord magnetico (la direzione in cui punta l’ago di una bussola).

- Se la fotocamera è molto vicino ad una fonte magnetica o ad un metallo, potrebbe verificarsi un errore nel sensore di direzione. Tenere la fotocamera lontano da una fonte magnetica o da un metallo, se è possibile.

- La direzione di ripresa corretta potrebbe non essere registrata o visualizzata nei seguenti casi:

- Vicino ad un edificio, un cavalcavia, un ponte di ferro, un veicolo, una torre di ferro

- Vicino ad un apparecchio elettrico, come una televisione, un diffusore, un frigo, un cellulare, le cuffie

- Vicino ad una scrivania o una sedia di acciaio, ecc.

- Le informazioni sulla direzione diventeranno instabili se questa fotocamera viene puntata verso l’alto.

- Non coprire il sensore GPS con il dito quando si cercano i satelliti GPS o quando si fa la triangolazione. Questo diminuisce la sensibilità del sensore GPS e la triangolazione potrebbe non riuscire.

### Controllo dello stato di triangolazione

L’indicatore cambia secondo la potenza di ricezione del segnale GPS quando il GPS è attivato. Lo stato di triangolazione può anche essere controllato usando [Informazioni di posizione]. [Dettagli] È possibile controllare la direzione di ripresa con l’icona di direzione visualizzata sullo schermo.

Stato di triangolazione | Indicatori GPS | Stato di ricezione GPS
Disattivato | Nessun indicatore | [Impostaz. GPS] è impostata su [Spento] o si è verificato un errore.
Difficile |  | La fotocamera non può trovare un segnale GPS, perciò non può acquisire le informazioni sulla posizione. Usare la fotocamera in uno spazio aperto.
Ricerca |  | In corso di ricerca dei satelliti GPS. Potrebbero volerci diversi minuti per avviare la triangolazione.
Triangolazione |  | La fotocamera sta ricevendo un segnale GPS e può acquisire le informazioni sulla posizione.

Direzione di ripresa | Indicatori
Nord |
Ovest |
Sud |
Est |

Argomento collegato
Informazioni di posizione (solo DSC-HX100V)
Dati assistente GPS (solo DSC-HX100V)
Regol. aut. orologio (Solo DSC-HX100V)
Regol. autom. area (Solo DSC-HX100V)
GPS (solo DSC-HX100V)
Torna all’inizio