Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo di ripresa dei fermi immagine > Ripresa con priorità dell’apertura

## Ripresa con priorità dell’apertura

È possibile regolare manualmente la quantità di luce che passa attraverso l’obiettivo.

1. Impostare la manopola del modo su (Ripresa con priorità dell’apertura).

1. Premere la manopola jog.

1. Girare la manopola jog per selezionare l’apertura (valore F).

È possibile selezionare un’apertura (valore F) da F 2,8 a F 8,0.
La velocità dell’otturatore si regola automaticamente da 1/2000 a 8 secondi.
È possibile impostare l’impostazione EV o ISO con la manopola jog.

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Note

- Se non si ottiene l’esposizione corretta dopo aver effettuato le impostazioni, gli indicatori dei valori di impostazione sullo schermo lampeggiano quando il pulsante di scatto viene premuto a metà. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo i valori lampeggianti.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune funzioni o le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG” [Dettagli] e le voci “MENU non disponibili in alcuni modi REG.” [Dettagli]

Informazioni sulla priorità dell’apertura
Minore è l’apertura (valore F), più ampio sarà il foro che consente alla luce di passare. La profondità di messa a fuoco diminuisce e tutto tranne gli oggetti entro un campo stretto di distanza sarà sfocato. Questo va bene per i ritratti, ecc.
Maggiore è l’apertura (valore F), minore è il foro che consente alla luce di passare. Entrambi gli oggetti abbastanza vicini e lontani dall’obiettivo appariranno nitidi. Questo va bene per i panorami, ecc.
Torna all’inizio