Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Controllo della messa a fuoco manuale

## Controllo della messa a fuoco manuale

Nella messa a fuoco manuale, se si preme il tasto FOCUS, il display sarà ingrandito circa 7 volte ed è possibile confermare la messa a fuoco.

1. Impostare l’interruttore dello zoom/della messa a fuoco su MF.

1. Premere il tasto FOCUS per ingrandire l’immagine.

Ad ogni pressione del tasto FOCUS, la scala dello zoom cambia nel seguente modo:
Display completo Circa ×7 Display completo

1. Confermare e regolare la messa a fuoco.

1. Premere completamente il pulsante di scatto per riprendere l’immagine.

Il controllo della messa a fuoco manuale sarà rilasciato quando si preme a metà lo scatto.
Note

- I valori della velocità dell’otturatore e dell’esposizione non possono essere cambiati quando il controllo della messa a fuoco manuale è attivato. Proprio prima della ripresa, la luce viene di nuovo misurata e l’esposizione viene impostata.

- L’immagine si visualizza con la luminosità appropriata indipendentemente dall’esposizione determinata. La compensazione dell’esposizione non viene riflessa nell’immagine visualizzata, tuttavia, viene riflessa nell’immagine registrata.

- Mentre il display si ingrandisce, è possibile riprendere le foto se si preme il pulsante di scatto, ma la fotocamera registrerà l’intera immagine visualizzata.

- Non è possibile usare le funzioni di Rilevamento visi e dell’Otturatore sorriso.

Torna all’inizio