Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Visione) > Voci MENU (Visione) > Invia con TransferJet

## Invia con TransferJet

Ricezione delle immagini usando TransferJet
Uso delle periferiche compatibili con TransferJet vendute separatamente
TransferJet è una tecnologia di trasferimento wireless ad avvicinamento che consente ai dati di essere trasferiti allineando strettamente due prodotti che si desiderano far comunicare l’uno con l’altro.
Per scoprire se la fotocamera è dotata della funzione TransferJet, controllare il contrassegno (TransferJet) sul fondo della fotocamera.
L’uso di un Memory Stick con TransferJet (in vendita separatamente) consente alle immagini di essere trasferite tra le periferiche compatibili con TransferJet.
Per maggiori dettagli su TransferJet, vedere le istruzioni per l’uso in dotazione con il Memory Stick con TransferJet.

1. Inserire un Memory Stick con TransferJet nella fotocamera.

1. Premere il tasto (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.

1. MENU (Invia con TransferJet) modo desiderato sul tasto di controllo

1. Trasferire le immagini allineando accuratamente i contrassegni (TransferJet) sulla fotocamera e sull’altra periferica.

Un suono di notifica viene emesso quando si esegue il collegamento.

(Qs. imm.) | Invia l’immagine visualizzata attualmente nel modo dell’immagine singola.
(Immagini multiple) | È possibile selezionare e inviare immagini multiple. Dopo il punto 3, eseguire le seguenti operazioni. Selezionare un’immagine, quindi premere . Ripetere il punto precedente finché non ci sono più immagini da inviare. Selezionare un’immagine con un contrassegno per rilasciare il contrassegno . MENU [OK]

Note

- Solo i fermi immagine possono essere trasferiti.

- Fino a 10 immagini possono essere trasferite contemporaneamente. Tuttavia, per le immagini 3D, sia il file MPO che il file JPEG vengono trasferiti. A seconda della periferica di ricezione, vengono ricevute un massimo di 20 immagini.

- Impostare [TransferJet] su [Acceso] in (Impostazioni). [Dettagli]

- Sull’aereo, impostare [TransferJet] su [Spento] in (Impostazioni).[Dettagli] Inoltre, seguire le regole del luogo in cui si usa la fotocamera.

- Il collegamento viene interrotto se il trasferimento non può essere eseguito entro circa 30 secondi. Se ciò si verifica, selezionare [Sì] e riallineare i due contrassegni (TransferJet) sulla fotocamera e sull’altra periferica.

- Il Memory Stick con TransferJet e i modelli di fotocamera con TransferJet non sono venduti in alcune nazioni e regioni a causa delle leggi e regole locali.

- Impostare la funzione [TransferJet] su [Spento] nei paesi e nelle regioni diverse da quella in cui è stata acquistata la fotocamera. A seconda del paese e della regione, se si usa la funzione TransferJet, si potrebbe essere responsabili a causa delle limitazioni locali per la trasmissione delle onde elettromagnetiche.

### Ricezione delle immagini usando TransferJet

1. Premere il tasto (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.

1. Allineare accuratamente i contrassegni (TransferJet) sulla fotocamera e sulla periferica di invio per ricevere le immagini.

Un suono di notifica viene emesso quando si esegue il collegamento.
Suggerimenti per l’invio e la ricezione dei dati con successo
Allineare accuratamente il contrassegno (TransferJet) sulla fotocamera e sull’altra periferica.

- La velocità e il campo di trasferimento variano a seconda dell’angolo a cui i contrassegni (TransferJet) sono allineati.

- Potrebbe essere necessario alterare la posizione/l’angolo della fotocamera finché possa essere ottenuta la comunicazione.

- L’invio e la ricezione dei dati sono più facili se i contrassegni (TransferJet) sono allineati con entrambe le fotocamere in parallelo l’una all’altra come è mostrato nell’illustrazione.

Note

- È possibile inviare o ricevere solo le immagini che possono essere riprodotte sulla fotocamera.

- Questa fotocamera può ricevere solo i file JPEG e MPO.

- Se si verifica un errore nel file di database di immagini durante il salvataggio, appare la schermata del file di database di immagini di recupero.

- Riprodurre le immagini che non possono essere registrate nel file di database di immagini usando [Visione cart. (Fermo imm. )].

### Uso delle periferiche compatibili con TransferJet vendute separatamente

L’uso delle periferiche compatibili con TransferJet vendute separatamente consente di trasferire le immagini ad un PC e può aumentare il piacere di trasferimento dei dati.
Per i dettagli, vedere le istruzioni per l’uso in dotazione con la periferica compatibile con TransferJet.

- Tenere presente i seguenti punti quando si usano le periferiche compatibili con TransferJet.

- Prima dell’uso, impostare la fotocamera sul modo di riproduzione.

- Se nessuna immagine si visualizza, premere MENU (Impostazioni) (Impostazioni principali) [Impostazione LUN] [Singolo].

- Durante il collegamento, i dati non possono essere scritti o cancellati da una fotocamera.

- Non scollegare mentre si importano le immagini su “PMB”.

Argomento collegato
TransferJet
Standard TransferJet
Torna all’inizio