Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Qualità filmato/Dimensioni filmato

## Qualità filmato/Dimensioni filmato

Maggiore è la dimensione dell’immagine del filmato, superiore sarà la qualità dell’immagine. Maggiore è la quantità di dati usata al secondo (velocità di trasmissione media), superiore è la qualità dell’immagine.
Selezionare un formato di registrazione del filmato premendo MENU (Impostazioni) (Impostazioni Ripresa) [Formato del filmato] nel modo di ripresa. [Dettagli]
Se [Formato del filmato] è [AVCHD 60i/60p] (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o [AVCHD 50i/50p] (per le periferiche compatibili con 1080 50i), selezionare il formato del filmato da [Qualità filmato]. Se [Formato del filmato] è [MP4], selezionare da [Dimensioni filmato].

#### Qualità del filmato (formato di registrazione: [AVCHD 60i/60p] (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o [AVCHD 50i/50p] (per le periferiche compatibili con 1080 50i))

1. MENU [Qualità filmato] modo desiderato

I filmati ripresi in questo formato sono registrati nel formato AVCHD a circa 60 campi/sec (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o 50 campi/sec (per le periferiche compatibili con 1080 50i), nel modo interlacciato, con l’audio Dolby Digital.
Altrimenti i filmati ripresi in questo formato vengono registrati nel formato AVCHD, a circa 60 fotogrammi/sec (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o 50 fotogrammi/sec (per le periferiche compatibili con 1080 50i), nel modo progressivo, con l’audio Dolby Digital.

| Qualità del filmato | Velocità di trasmissione media | Descrizione
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Riprende alla qualità massima di immagine della dimensione 1920×1080 (60p/50p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Riprende alla qualità massima di immagine della dimensione 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Riprende con una qualità alta dell’immagine del formato 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Riprende con una qualità standard dell’immagine del formato 1440×1080 (60i/50i)

#### Dimensione dell’immagine di filmato (formato di registrazione: MP4)

1. MENU [Dimensioni filmato] dimensione desiderata

I filmati ripresi con questa fotocamera vengono registrati nel formato MPEG-4, a circa 30 quadri/sec (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o a circa 25 quadri/sec (per le periferiche compatibili con 1080 50i), nel modo progressivo, con l’audio AAC, in formato mp4.

| Dimensione dell’immagine del filmato | Velocità di trasmissione media | Descrizione
| MP4 12M | 12 Mbps | Riprende nella dimensione 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Riprende nella dimensione 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Riprende nella dimensione VGA

Note

- Viene prodotta un’immagine telephoto quando si seleziona la dimensione dell’immagine [MP4 3M].

- I filmati ripresi con la qualità dell’immagine impostata su [AVC HD 28M (PS)] non possono essere registrati su un disco nella stessa qualità. Convertire l’immagine usando “PMB” prima di salvare su un disco.
  I dischi DVD o AVCHD non possono essere creati dai filmati registrati nella qualità [AVC HD 24M (FX)]. Salvare i filmati di qualità [AVC HD 24M (FX)] sui dischi Blu-ray.

Torna all’inizio