Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visione > Cancellazione delle immagini > Tasto di cancellazione

## Tasto di cancellazione

Consente di selezionare le immagini indesiderate per la cancellazione.
È anche possibile cancellare le immagini dal tasto MENU. [Dettagli]

1. Premere il tasto (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.

1. Tasto/ (Cancellazione) modo desiderato sul tasto di controllo

Tutte le imm. in questa data Tutto qs. cart. Tutti i file Visione AVCHD | Cancella contemporaneamente tutte le immagini nella gamma data o cartella selezionata o tutti i filmati in [Visione AVCHD]. Premere [OK] dopo il punto 2.
Immagini multiple | Consente di selezionare e cancellare più immagini. Eseguire le seguenti operazioni dopo il punto 2. Selezionare un’immagine, quindi premere . Un contrassegno è applicato all’immagine selezionata. Ripetere i suddetti punti finché non ci sono più immagini da cancellare. Selezionare di nuovo un’immagine con il contrassegno per rilasciare il contrassegno . MENU [OK]
Qs. imm. | Cancella l’immagine attualmente visualizzata.
Tutte le imm. in qs. gr. raff. | Cancella contemporaneamente tutte le immagini nel gruppo raffica selezionato. Premere [OK] dopo il punto 2.
Tutto tranne questa imm. | Cancella tutte le immagini in un gruppo raffica tranne l’immagine selezionata nel modo Visualizza gruppo raffica. Premere [OK] dopo il punto 2.
Annulla | Annulla la cancellazione.

È possibile cambiare tra il modo dell’indice e il modo dell’immagine singola quando si selezionano le immagini
Girare la leva W/T (zoom) sul lato T () nel modo dell’indice per ritornare al modo dell’immagine singola e girare la leva sul lato W () nel modo dell’immagine singola per ritornare al modo dell’indice.

- È anche possibile cambiare tra il modo dell’indice e il modo dell’immagine singola in [Proteggi], [Invia con TransferJet] o [Stampa (DPOF)].

Note

- Nel Modo facile, è possibile selezionare da [1 imm.] o [Tutto] per cancellare un’immagine.

- Quando la memoria interna è usata per registrare le immagini, [Modo visione] è impostato su [Visione cartella].

- I filmati in [Visione AVCHD] sono i filmati registrati con [Formato del filmato] impostato su AVCHD 60i/60p (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o AVCHD 50i/50p (per le periferiche compatibili con 1080 50i).

Argomento collegato
Canc.
Torna all’inizio