Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > EV

## EV

U kunt de belichting handmatig instellen in stapjes van 1/3 EV binnen het bereik van –2,0 EV t/m +2,0 EV.

1. Druk op het jogwieltje om de EV-instelling te selecteren.

1. Draai het jogwieltje om de gewenste EV-instelling te selecteren.

De belichting instellen voor mooiere beelden
A: Overbelicht (te veel licht)
B: Juiste belichting
C: Onderbelicht (te weinig licht)
Opmerkingen

- Als u een onderwerp opneemt onder extreem heldere of donkere omstandigheden, of als u de flitser gebruikt, is het mogelijk dat de belichtingsinstelling niet effectief is.

- Mogelijk kunt u sommige functies niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Verwant onderwerp
Het jogwieltje gebruiken
Terug naar boven