Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Handmatige scherpstelling

## Handmatige scherpstelling

U kunt de handinstelring gebruiken om handmatig scherp te stellen.

1. Zet de zoom-/scherpstellingschakelaar in de stand MF.

1. Draai de handinstelring.

A: Scherpstellen op de achtergrond
B: Scherpstellen op de voorgrond

- Bij het scherpstellen kunt u op de FOCUS-toets drukken om de weergave op het scherm ongeveer 7 keer te vergroten als hulpmiddel bij het scherpstellen.

Opmerkingen

- Als de scherpstellingsafstand erg dichtbij is ingesteld, kunnen stof of vingerafdrukken op de lens zichtbaar zijn op het beeld. Veeg de lens schoon met een zachte doek of iets dergelijks.

- Het bereik van de scherpstellingsafstand wordt beperkt aan de hand van de zoomvergroting.

- Nadat u de scherpstellingsmethode hebt veranderd, wordt de afstand die u voor de handmatige scherpstelling hebt ingesteld, gewist.

- De informatie over de afstandsinstelling van de handmatige scherpstelling is bij benadering. Als u de lens omhoog of omlaag richt, wordt de foutmarge groter.

- Bij gebruik van opnamefuncties of -instellingen die u niet de mogelijkheid bieden scherp te stellen met behulp van de handinstelring, zal de scherpstellingsfunctie automatisch omschakelen naar (Multi-AF), ook wanneer de zoom-/scherpstellingschakelaar in de stand MF staat, en wordt afgebeeld op het scherm.

- U kunt de handinstelring niet gebruiken om scherp te stellen onder de volgende omstandigheden:

- Wanneer de zelfontspanner is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]

- Wanneer de lach-sluiter is ingesteld op [Aan]

- Mogelijk kunt u sommige functies niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Verwant onderwerp
Controle van de handmatige scherpstelling
Terug naar boven