Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Gebruiken met een computer > Het softwareprogramma gebruiken > "PMB (Picture Motion Browser)"

## "PMB (Picture Motion Browser)"

- Met "PMB" kunt u beelden die met de camera zijn opgenomen importeren in een computer om ze daarop weer te geven. Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en de computer, en klik daarna op [Importeren].

- Beelden op een computer kunnen worden geëxporteerd naar een geheugenkaart en worden weergegeven op de camera. Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en de computer, klik daarna op [Exporteren] [Eenvoudig exporteren (PC Sync)] in het menu [Behandelen] en klik tenslotte op [Exporteren].

- U kunt beelden met de datum erop opslaan en afdrukken.

- U kunt beelden die op een computer zijn opgeslagen, weergeven op opnamedatum met de kalenderweergave.

- U kunt stilstaande beelden corrigeren (rode-ogen-correctie, enz.), en de opnamedatum en -tijd veranderen.

- U kunt Blu-ray-discs, AVCHD-discs en DVD-Videodiscs maken van bewegende beelden in [AVCHDweergave] die zijn geïmporteerd in een computer. (Een internetverbinding is vereist wanneer u voor het eerst een Blu-ray-disc of een DVD-Videodisc maakt.) Echter, bewegende beelden die zijn opgenomen met de beeldkwaliteit ingesteld op [AVC HD 28M (PS)] kunnen niet worden opgenomen op een disc met dezelfde kwaliteit. Zet het beeld om met het softwareprogramma "PMB" voordat u het op een disc opslaat. DVD’s of AVCHD-discs kunnen niet worden gemaakt van bewegende beelden die zijn opgenomen in de [AVC HD 24M (FX)]-kwaliteit. Sla bewegende beelden van beeldkwaliteit [AVC HD 24M (FX)] op Blu-ray-discs op.

- U kunt beelden uploaden naar een netwerkservice. (Een internetverbinding is vereist.)

- U kunt stilstaande en bewegende beelden, die zijn opgenomen met locatie- en opnamerichtingsinformatie, importeren in een computer en bekijken op een kaart waarop hun opnamelocatie wordt aangegeven (alleen DSC-HX100V).

- Voor meer informatie, zie (PMB Help).

- Bewegende beelden in [AVCHDweergave] zijn bewegende beelden die zijn opgenomen met [Bew.-beeldformaat] ingesteld op [AVCHD 60i/60p] (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of op [AVCHD 50i/50p] (voor 1080 50i-compatibele apparaten).

Terug naar boven