Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Problemen oplossen > Problemen oplossen > Accu en spanning

## Accu en spanning

Het lukt niet om de accu in de camera te plaatsen.

- Controleer of de accu in de juiste richting wordt gehouden en steek hem erin totdat de accu-uitwerphendel wordt vergrendeld.

De camera kan niet worden ingeschakeld.

- Nadat de accu in de camera is geplaatst, kan het enkele momenten duren voordat de camera van stroom wordt voorzien.

- Controleer of de accu correct is geplaatst.

- De accu is leeg. Laad de accu op.

- De aansluitpunten van de accu zijn vuil. Veeg het vuil voorzichtig af met een zachte doek.

- Controleer of de accu van het type NP-FH50 is.

De camera schakelt plotseling uit.

- Afhankelijk van de camera- en accutemperatuur kan de voeding automatisch worden uitgeschakeld om de camera te beschermen. In dat geval wordt een mededeling op het LCD-scherm afgebeeld voordat de voeding wordt uitgeschakeld.

- Als u de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet bedient terwijl deze is ingeschakeld en [Stroombesparing] is ingesteld op [Standaard] of [Uithoudverm.], wordt de camera automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leeg raakt. Schakel de camera weer in.

De resterende-acculadingindicator is onjuist.

- Dit kan gebeuren wanneer u de camera gebruikt op een zeer hete of koude plaats.

- Er is een verschil opgetreden tussen de resterende-acculadingindicator en de daadwerkelijk resterende acculading. Ontlaad de accu eenmaal volledig en laad deze daarna op om de aanduiding van de resterende-acculadingindicator te corrigeren. Het is mogelijk dat de resterende-acculadingindicator niet correct aangeeft onder bepaalde omstandigheden.

- De capaciteit van de accu neemt na verloop van tijd en na herhaald gebruik af. Als de gebruiksduur na opladen aanzienlijk korter is geworden, is het waarschijnlijk tijd de accu te vervangen door een nieuwe.

Het aan-/oplaadlampje van de camera knippert tijdens het opladen van de accu.

- Controleer of de accu van het type NP-FH50 is.

- Dit kan gebeuren wanneer u de camera gebruikt op een zeer hete of koude plaats.

- Plaats de accu opnieuw en let erop deze in de juiste richting te plaatsen. Als het lampje blijft knipperen, moet de camera mogelijk gerepareerd worden. Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Sony-servicecentrum.

Het aan-/oplaadlampje brandt niet terwijl de accu wordt opgeladen.

- Plaats de accu opnieuw en let erop deze in de juiste richting te plaatsen.

- Steek de stekker goed in het stopcontact.

- De accu is al klaar met opladen.

De accu is niet opgeladen, ook niet nadat het aan-/oplaadlampje is uit gegaan en het opladen klaar is.

- Dit gebeurt wanneer u de accu oplaadt in een extreem warme of koude omgeving. Laad de accu op binnen het juiste temperatuurbereik voor opladen tussen 10°C en 30°C.

Terug naar boven