Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Ustawianie trybu wykonywania zdjęć > Fot. z ręczną reg. naświetlenia

## Fot. z ręczną reg. naświetlenia

Możesz wykonywać zdjęcia stosując wybraną przez siebie ekspozycję, ręcznie nastawiając szybkość migawki i liczbę przysłony.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Fot. z ręczną reg. naświetlenia).

1. Naciśnij pokrętło krokowe, aby wybrać szybkość migawki, liczbę przysłony lub czułość ISO.

- Po każdym przyciśnięciu pokrętła krokowego ustawiany element ulegnie zmianie.

- Przy ustawianiu ostrości należy najpierw użyć przycisku ostrości, aby ustawić (Elast punktowy AF) lub ustawić przełącznik zoomu/ostrości na MF i przekręcić pierścień regulacji ręcznej, aby ustawić ostrość.

1. Ustaw szybkość migawki i liczbę przysłony przy użyciu pokrętła krokowego.

Pokrętło krokowe | Funkcja
| Przenoszenie elementów
| Szybkość migawki, liczba przysłony lub czułość ISO

1. Wciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

Ustawianie szybkości migawki i liczby przysłony (wartość F)
Różnica pomiędzy ustawieniami i właściwą ekspozycją oszacowaną przez aparat pojawia się na wyświetlaczu jako wartość EV.
A: Wartość szybkości migawki
B: Liczba przysłony
C: EV

- 0EV to wartość określona przez aparat jako najodpowiedniejsza.

- Gdy szybkość migawki wynosi jedną sekundę lub więcej, wskazywana jest przez [˝], na przykład [1˝].

- Przy niskiej szybkości migawki zaleca się stosowanie statywu, aby wyeliminować wpływ drgań.

- Gdy szybkość migawki przekroczy pewien ustalony poziom, automatycznie włącza się funkcja redukcji szumów NR, a na wyświetlaczu pojawia się .

- Przy niższych prędkościach migawki przetwarzanie danych trwa dość długo.

Uwagi

- Nie można wybrać [Auto] w opcji [ISO] w trybie ręcznej regulacji naświetlenia.

- Jeśli ustawienia nie pozwalają uzyskać odpowiedniej ekspozycji, po wciśnięciu przycisku migawki do połowy wskaźniki ustawień migają na wyświetlaczu. Można w takich warunkach wykonać zdjęcie, ale zaleca się zmianę ustawień ekspozycji.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat
ISO
EV
Automatyczne ust. ostrości
Ręczna ostrość
Powrót do początku