Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > Ręczna ostrość

## Ręczna ostrość

Możesz użyć pierścienia ręcznej regulacji, aby ustawić ostrość ręcznie.

1. Ustaw przełącznik zoomu/ostrości na MF.

1. Przekręć pierścień ręcznej regulacji.

A: Ostrość tła
B: Ostrość pierwszego planu

- Jeśli naciśniesz przycisk FOCUS przy ustawianiu ostrości, obraz na wyświetlaczu zostanie powiększony ok. siedmiokrotnie, aby można było łatwiej ustawić ostrość.

Uwagi

- Jeśli odległość ustawienia ostrości jest niewielka, na zdjęciu mogą być widoczne odciski palców lub kurz na obiektywie. Przetrzyj obiekt miękką szmatką itp.

- Zakres odległości ostrości zależy od skalowania zoomu.

- Po zmianie metody ustawiania ostrości ustawienie ręcznej ostrości zostaje skasowane.

- Informacje na temat ustawienia odległości przy ręcznej regulacji ostrości są przybliżone. Jeśli obiektyw skierowany jest w górę lub w dół, margines błędu zwiększa się.

- Gdy wykorzystywane są tryby lub ustawienia, które nie pozwalają na ręczne ustawienie ostrości przy pomocy pierścienia ręcznej regulacji, tryb ostrości przełączy się automatycznie na (Multi AF), nawet, jeśli przełącznik zoomu/ostrości przestawiony jest na MF, a na wyświetlaczu pojawia się .

- Nie można użyć pierścienia ręcznej regulacji do ustawienia ostrości w następujących warunkach:

- Gdy opcja [Samowyzw] jest ustawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami]

- Gdy opcja zdjęcia z uśmiechem ustawiona jest na [Włącz]

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat
Kontrola ręcznego ustawienia ostrości
Powrót do początku