Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana nastawień > Główne ustawienia > Nastaw. GPS (tylko DSC-HX100V)

## Nastaw. GPS (tylko DSC-HX100V)

Sprawdzanie stanu triangulacji
Zamontowane w aparacie czujnik GPS i czujnik kierunku uzyskują informacje na temat położenia lub kierunku wykonywania zdjęcia i zapisują je na zdjęciu. Korzystając z dołączonego oprogramowania „PMB” możesz importować zdjęcia i filmy zapisane z informacjami o położeniu i kierunku na komputer, a następnie przeglądać je wraz z mapą, która pokazuje, gdzie zostały wykonane. Więcej informacji można znaleźć w pomocy programu PMB.

1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Nastaw. GPS] żądany tryb

| Włącz | Czujnik kierunku GPS jest włączony.
| Wyłącz | Czujnik kierunku GPS jest wyłączony. Jeśli nie chcesz zapisywać informacji o położeniu i kierunku, ustaw opcję GPS na [Wyłącz].

Aby uzyskać sygnał GPS

- Właściwa triangulacja nie jest możliwa w pomieszczeniach lub w pobliżu wysokich budynków. Przenieś aparat na otwarty obszar i włącz go ponownie.

- Jeśli ikona triangulacji nie pojawi się nawet po kilku minutach, możesz znajdować się w miejscu, gdzie odbiór sygnału GPS jest utrudniony lub niemożliwy. Rozpocznij rejestrację tam, gdzie jesteś lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Jeśli wykonasz zdjęcie tam, gdzie jesteś, informacje o położeniu nie zostaną zapisane.

Uwagi

- Informacje o kierunku nie są zapisywane podczas nagrywania filmów.

- Informacje o położeniu i kierunku nie są zapisywane, gdy film jest rejestrowany w pamięci wewnętrznej.

- Podczas startu i lądowania samolotu wyłącz aparat, zgodnie ze wskazówkami podawanymi przez personel.

- Używaj funkcji GPS zgodnie z przepisami lub warunkami dotyczącymi danego miejsca.

- Gdy funkcja GPS zostanie użyta po raz pierwszy lub ponownie po dłuższej przerwie, uzyskanie informacji o położeniu może zająć kilkadziesiąt sekund lub kilka minut. Czas triangulacji można skrócić korzystając z danych asysty GPS. [Szczegóły]

- Informacje dotyczące kierunku wykonywania zdjęcia uzyskiwane przez aparat opierają się na położeniu bieguna magnetycznego (kierunku, w którym wskazuje igła kompasu).

- Jeśli aparat znajduje się w pobliżu źródła pola magnetycznego lub metalowego przedmiotu, wskazania czujnika kierunku mogą być nieprawidłowe. Należy trzymać aparat z dala od źródeł pola magnetycznego lub metalowych przedmiotów, jeśli to możliwe.

- Prawidłowa informacja o kierunku może nie być zapisana lub wyświetlana w następujących przypadkach:

- W pobliżu budynków, kładek, mostów, pojazdów lub wież o metalowej konstrukcji

- W pobliżu urządzeń elektrycznych, takich jak telewizor, głośnik, lodówka, telefon komórkowy, słuchawki

- W pobliżu stalowego biurka lub krzesła, itp.

- Informacje o kierunku mogą być niedokładne, jeśli aparat zostanie skierowany w górę.

- Nie należy zakrywać czujnika GPS palcem, gdy trwa wyszukiwanie satelitów GPS lub podczas triangulacji. Zmniejsza to czułość czujnika GPS i może spowodować niepowodzenie triangulacji.

### Sprawdzanie stanu triangulacji

Wskaźnik zmienia się zgodnie z siłą odbieranego sygnału GPS, gdy włączona jest funkcja GPS. Stan triangulacji można również sprawdzić przy pomocy [Informacja o położeniu]. [Szczegóły] Kierunek wykonywania zdjęć można sprawdzić, korzystając z ikony kierunku wyświetlonej na ekranie.

Stan triangulacji | Wskaźniki GPS | Odbiór GPS
Wył | Brak wskaźnika | Opcja [Nastaw. GPS] jest ustawiona na [Wyłącz] lub wystąpił błąd.
Utrudniona |  | Aparat nie może odnaleźć sygnału GPS, więc nie może uzyskać informacji o położeniu. Użyj aparatu na otwartym obszarze.
Wyszukiwanie |  | Szukanie satelitów GPS. Rozpoczęcie triangulacji może trwać kilka minut.
Triangulacja |  | Aparat odbiera sygnał GPS i może uzyskać informacje o położeniu.

Kierunek wykonywania zdjęć | Wskaźniki
Północ |
Zachód |
Południe |
Wschód |

Podobny temat
Informacja o położeniu (tylko DSC-HX100V)
Dane asysty GPS (tylko DSC-HX100V)
Auto nast. zegara (tylko DSC-HX100V)
Auto nast. regionu (tylko DSC-HX100V)
GPS (tylko DSC-HX100V)
Powrót do początku