Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Utilizar funções de fotografia > Burst/Bracket

## Burst/Bracket

Pode seleccionar Único (imagem única), Burst ou Bracket como modo de fotografia.

1. Carregue (Definições Burst) no botão de controlo.

1. Seleccione o modo desejado com o botão de controlo.

| (Única) | A câmara grava uma única imagem.
| (Burst) | A câmara fotografa até 10 fotogramas contínuos num burst quando mantém carregado o botão do obturador.
| (Bracket) | A câmara fotografa uma série de 3 imagens cada uma delas com uma definição diferente.

Notas

- [Flash] está regulado para [Desligado].

- Quando gravar com o temporizador automático, é gravada uma série de 10 imagens se [Burst] estiver seleccionado e uma série de 3 imagens, cada uma delas com definições diferentes, é gravada se [Bracket] estiver seleccionado.

- Quando [Burst] estiver seleccionado, [Foco], [Equil. br.], e [EV ] são ajustados para a primeira imagem e estas definições são também usadas para as outras imagens.

- Quando o nível da bateria está baixo, ou quando a memória interna ou o cartão de memória está cheio, o Burst pára.

- O tamanho de imagem [VGA] será definido enquanto grava na memória interna.

- Pode não ser capaz de definir algumas funções ou itens do MENU dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Funções não disponíveis em alguns modos GRAV” [Detalhes] e “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

Tópico Relacionado
Intervalo Fotografia Burst
Definições Bracket
Voltar ao topo