Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções/Acerca desta câmara > Acerca desta câmara > GPS (DSC-HX100V apenas)

## GPS (DSC-HX100V apenas)

Este sistema permite-lhe identificar a sua localização exacta na terra. Os satélites GPS estão localizados em 6 órbitas, 20.000 km acima da terra. O sistema GPS compreende 24 ou mais satélites GPS.
Um receptor GPS recebe sinais de rádio dos satélites, e calcula a presente localização do receptor com base na informação orbital e tempo de viagem dos sinais, etc.
A determinação de uma localização chama-se “triangulação”. Um receptor GPS pode determinar a latitude e longitude da localização ao receber sinais de 3 ou mais satélites.

- Como as posições dos satélites GPS variam constantemente, pode demorar mais tempo a determinar a localização ou o receptor pode não ser capaz de determinar a localização, dependendo da localização e hora a que usar a câmara.

- “GPS” é um sistema para determinar a localização geográfica triangulando sinais de rádio de satélites GPS. Evite usar a câmara em locais onde os sinais de rádio sejam bloqueados ou reflectidos, tal como um lugar à sombra rodeado por edifícios ou árvores, etc. Use a câmara em meios de céu aberto.

- Pode não ser capaz de gravar a informação de localização em locais ou em situações em que os sinais de rádio dos satélites GPS não atinjam a câmara como nos seguintes casos.

- Em túneis, interiores ou sob a sombra de edifícios.

- Entre edifícios altos ou em ruas estreitas rodeadas por edifícios.

- Em locais subterrâneos, locais rodeados por árvores densas, debaixo de uma ponte elevada ou em locais onde se gerem campos magnéticos, tais como perto de cabos de alta tensão.

- Perto de dispositivos que gerem sinais de rádio da mesma banda de frequência como a câmara: perto de telemóveis de banda 1,5 GHz, etc.

Sobre erros de triangulação

- Caso se desloque para outro local logo após ligar a câmara, pode demorar mais tempo para a câmara iniciar a triangulação, por comparação a quando fica no mesmo local.

- Erro causado pela posição dos satellites GPS
  A câmara triangula automaticamente a sua actual localização quando recebe sinais de rádio de 3 ou mais satélites GPS. O erro de triangulação permitido pelos satélites GPS é de cerca de 30 m. Dependendo do meio da localização, o erro de triangulação pode ser superior. Neste caso, a sua actual localização pode não corresponder à localização no mapa com base na informação do GPS. Entretanto, os satélites GPS são controlados pelo Departamento de Defesa dos EUA e o grau de precisão pode ser alterado intencionalmente.

- Erro durante o processo de triangulação
  A câmara obtém periodicamente a informação de localização. Há uma ligeira diferença entre quando a informação de localização é obtida e quando é gravada numa imagem, por conseguinte, a verdadeira localização de gravação pode não corresponder exactamente à localização no mapa com base na informação do GPS.

Sobre a restrição de utilização de GPS num avião

- Durante a descolagem e aterragem de um avião, desligue a câmara, conforme as instruções que receber no anúncio a bordo.

- Se não quiser gravar a informação de localização e de direcção, seleccione [Deslig] para a definição GPS.

Sobre a outra restrição

- Use o GPS em conformidade com os regulamentos do local ou a situação.

Sobre o sistema de coordenadas geográficas

- É usado o sistema de coordenadas geográficas “WGS-84”.

Voltar ao topo