Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Definir modo de fotografia de imagem fixa > Fotografia de Prioridade da Abertura

## Fotografia de Prioridade da Abertura

Pode ajustar manualmente a quantidade de luz que passa pela lente.

1. Regule o marcador de modo para (Fotografia de Prioridade da Abertura).

1. Carregue no jog dial.

1. Rode o jog dial para seleccionar a abertura (valor F).

Pode seleccionar uma abertura (valor F) de F 2,8 até F 8,0.
A velocidade do obturador é ajustada automaticamente de 1/2000 até 8 segundos.
Pode regular a definição EV ou ISO com o jog dial.

1. Fotografe com o botão do obturador.

Notas

- Se não for obtida a exposição correcta após efectuar as definições, os indicadores do valor de definição no ecrã piscam quando o botão do obturador for carregado até meio. Pode fotografar nesta condição, mas recomendamos que volte a ajustar os valores a piscar.

- Pode não ser capaz de definir algumas funções ou itens do MENU dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Funções não disponíveis em alguns modos GRAV” [Detalhes] e “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

Acerca da prioridade de abertura
Quanto menor for a abertura (valor F), maior é o orifício que deixa passar luz. A profundidade do foco diminui e tudo excepto objectos dentro de uma estreita variação de distância ficará desfocado. Isto é bom para retratos, etc.
Quanto maior for a abertura (valor F), menor é o orifício que deixa passar luz. Ambos objectos relativamente próximos e distantes da lente aparecerão nítidos. Isto é bom para paisagens, etc.
Voltar ao topo