Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Utilizar funções de fotografia > Verificação do Foco Manual

## Verificação do Foco Manual

No foco manual, se carregar no botão FOCUS, o visor será ampliado 7 vezes e pode confirmar o foco.

1. Regule o interruptor de Zoom/Foco para MF.

1. Carregue no botão FOCUS para ampliar a imagem.

Cada vez que carregar no botão FOCUS, a escala de zoom muda da seguinte forma:
Visualização completa Aprox. ×7 Visualização completa

1. Confirme e ajuste o foco.

1. Carregue no botão do obturador completamente para baixo para captar a imagem.

A verificação do foco manual dispara quando o obturador for carregado até meio.
Notas

- A velocidade do obturador e valores de exposição não podem ser mudados quando a verificação do foco manual estiver activada. Mesmo antes de fotografar, a luz é novamente medida e a exposição regulada.

- A imagem é mostrada com o brilho correcto independentemente da exposição determinada. A compensação de exposição não se reflecte na imagem mostrada, contudo, reflecte-se na imagem gravada.

- Enquanto o visor estiver ampliado, pode tirar fotos se carregar no botão do obturador, mas a câmara gravará toda a imagem visualizada.

- Não pode usar as funções Detecção de Cara e Obturador de Sorriso.

Voltar ao topo