Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Utilizar funções de fotografia > EV

## EV

Pode ajustar a exposição manualmente em passos 1/3 EV numa variação de –2,0 EV a +2,0 EV.

1. Carregue no jog dial para seleccionar a definição EV.

1. Rode o jog dial para seleccionar a definição EV desejada.

Ajustar a exposição para melhores imagens
A: Sobre-exposição (demasiada luz)
B: Exposição correcta
C: Sub-exposição (muito pouca luz)
Notas

- Se fotografar um motivo em condições de muita ou pouca luz, ou quando utiliza o flash, a regulação de exposição pode não ter efeito.

- Pode não ser capaz de definir algumas funções dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Funções não disponíveis em alguns modos GRAV.” [Detalhes]

Tópico Relacionado
Utilizar o jog dial
Voltar ao topo