Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului de realizare a fotografiilor > Programare auto

## Programare auto

Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat (timpul de expunere şi deschiderea diafragmei). De asemenea, puteţi selecta diverse setări folosind meniul.

1. Fixaţi butonul de selectare a modului la (Programare auto).

1. Realizaţi fotografia folosind butonul declanşator.

Observaţie

- Este posibil să nu puteţi seta anumite funcţii sau opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunile „Funcţii indisponibile în anumite moduri REC” [Detalii] şi „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

### Comutarea programului

Puteţi schimba combinaţia dintre deschiderea diafragmei (valoarea F) şi timpul de expunere cu expunerea fixă atunci când bliţul este setat la [Dezactivat].

1. Apăsaţi butonul rotativ.

1. Rotiţi butonul rotativ.

„” de pe ecran se modifică la „ ”, iar modul de fotografiere se modifică la comutarea programului.

1. Rotiţi butonul rotativ pentru a selecta combinaţia de deschidere a diafragmei (valoarea F) şi timp de expunere.

Puteţi defini setarea EV sau ISO cu butonul rotativ.

1. Realizaţi fotografia folosind butonul declanşator.

Pentru a anula comutarea programului, readuceţi butonul rotativ la indicaţia „”.
Observaţii

- Nu puteţi schimba combinaţia dintre deschiderea diafragmei şi timpul de expunere atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.

- În funcţie de luminozitatea mediului, comutarea programului poate să nu fie utilizată.

- Fixaţi butonul de selectare a modului la altă indicaţie decât „” sau opriţi aparatul foto pentru a anula setarea realizată.

- Atunci când luminozitatea se modifică, deschiderea diafragmei (valoarea F) şi timpul de expunere se modifică de asemenea, dar gradul de modificare rămâne acelaşi.

- Atunci când setarea modului de bliţ se modifică, comutarea programului este anulată.

Subiect corelat
Utilizarea butonului rotativ
Sus