Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Modificarea setărilor > Setări principale > Setare GPS (numai DSC-HX100V)

## Setare GPS (numai DSC-HX100V)

Verificarea stării triangulaţiei
Senzorul GPS şi senzorul de direcţie încorporate ale acestui aparat foto obţin informaţii despre locaţie sau direcţia de fotografiere şi le înregistrează pe imagini. Folosind softul „PMB” livrat, puteţi importa fotografii şi filme înregistrate cu informaţii despre locaţie şi direcţia de fotografiere pe un computer şi le puteţi viziona împreună cu o hartă în care este prezentat locul unde au fost realizate. Consultaţi „Ajutor PMB” pentru informaţii suplimentare.

1. MENU (Setări) (Setări principale) [Setare GPS] modul dorit

| Activat | Senzorul de direcţie GPS este activat.
| Dezactivat | Senzorul de direcţie GPS este dezactivat. Dacă nu doriţi să înregistraţi informaţiile despre locaţie şi direcţie, selectaţi [Dezactivat] pentru setarea GPS.

Recepţionarea unui semnal GPS

- Triangulaţia corectă nu poate fi obţinută în spaţii închise sau lângă clădiri înalte. Folosiţi aparatul foto într-un spaţiu deschis, în aer liber, şi porniţi din nou aparatul foto.

- Dacă nu apare nicio pictogramă de triangulaţie, chiar dacă aşteptaţi câteva minute, este posibil să vă aflaţi într-o zonă în care recepţia semnalului GPS este dificilă sau imposibilă. Începeţi fotografierea în locul în care vă aflaţi sau deplasaţi-vă într-o zonă deschisă, în aer liber. Dacă fotografiaţi în locul în care vă aflaţi, nu va fi înregistrată nicio informaţie despre locaţie.

Observaţii

- Direcţia de fotografiere nu este înregistrată în momentul realizării de filme.

- Informaţiile despre locaţie şi direcţie nu sunt înregistrate atunci când filmul este înregistrat în memoria internă.

- La decolarea şi aterizarea unui avion, închideţi aparatul foto, aşa cum vi se va indica de către personalul aferent.

- Utilizaţi GPS în conformitate cu reglementările din zona în care vă aflaţi sau cu situaţia existentă.

- Atunci când utilizaţi funcţia GPS pentru prima dată sau o reutilizaţi după o perioadă lungă de timp, obţinerea informaţiilor despre locaţie poate dura de la câteva zeci de secunde la câteva minute. Durata de realizare a triangulaţiei poate fi redusă dacă se apelează la datele de asistenţă GPS. [Detalii]

- Informaţiile despre direcţia de fotografiere obţinute de aparatul foto se bazează pe nordul magnetic (direcţia indicată de acul unei busole).

- Dacă aparatul foto se află în imediata apropiere a unei surse magnetice sau a unui obiect metalic, senzorul de direcţie poate înregistra o eroare. Ţineţi aparatul foto la distanţă de sursele magnetice sau obiectele metalice, dacă este posibil.

- Este posibil ca direcţia corectă de fotografiere să nu fie înregistrată sau afişată în următoarele cazuri:

- Lângă o clădire, o punte, un pod de fier, un vehicul, un turn de fier

- Lângă aparate electrice, cum ar fi un televizor, un difuzor, un frigider, un telefon mobil, o pereche de căşti

- Lângă un birou sau un scaun de oţel etc.

- Informaţiile despre direcţie vor deveni nesigure dacă aparatul foto este orientat în sus.

- Nu acoperiţi senzorul GPS cu degetul atunci când căutaţi sateliţi GPS sau atunci când realizaţi triangulaţia. Sensibilitatea senzorului GPS este afectată şi triangulaţia poate eşua.

### Verificarea stării triangulaţiei

Indicatorul se modifică în funcţie de intensitatea recepţiei semnalului GPS atunci când funcţia GPS este activată. Starea triangulaţiei poate fi verificată şi utilizând [Informaţii despre poziţie]. [Detalii] Puteţi verifica direcţia de fotografiere cu ajutorul pictogramei de direcţie de pe ecran.

Stare triangulaţie | Indicatoare GPS | Stare recepţie semnal GPS
Dezactivată | Niciun indicator | [Setare GPS] este setată la [Dezactivat] sau a apărut o eroare.
Dificilă |  | Aparatul foto nu poate găsi un semnal GPS şi astfel nu poate obţine informaţiile despre locaţie. Folosiţi aparatul foto într-o zonă deschisă.
Căutare |  | Se caută sateliţi GPS. Iniţierea triangulaţiei poate dura câteva minute.
Se face triangulaţia |  | Aparatul foto recepţionează un semnal GPS şi poate obţine informaţii despre locaţie.

Direcţie fotografiere | Indicatoare
Nord |
Vest |
Sud |
Est |

Subiect corelat
Informaţii despre poziţie (numai DSC-HX100V)
Date asistenţă GPS (numai DSC-HX100V)
Reglare autom. oră (numai DSC-HX100V)
Regl. autom. zonă (numai DSC-HX100V)
GPS (numai DSC-HX100V)
Sus