Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Înainte de utilizare > Denumirea părţilor componente şi lista pictogramelor afişate pe ecran > Lista de pictograme afişate pe ecran

## Lista de pictograme afişate pe ecran

Lista de pictograme ale modului de fotografiere
Lista de pictograme ale modului de vizualizare
Pictogramele sunt afişate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
Puteţi modifica afişajul ecranului utilizând (Setare afişaj) de pe butonul de comandă.

### Lista de pictograme ale modului de fotografiere

Afişaj | Indicaţie
| Energia disponibilă
| Avertisment baterie descărcată
| Dimensiune imagini/Dimensiune imagini panoramice/Calitate
9 | Numărul de imagini înregistrabile (Dual Rec)
| Modul reapelare memorie
| Selectare scenă
| Mod fotografiere
| Pictograma Recunoaştere scenă
| Balansul de alb
| Schimbare balans de alb
| Avertizare asupra vibraţiilor
| Modul de măsurare
| Reducere ochi închişi
| Recunoaştere scenă
| Pictogramă de suprapunere pentru Autoreglare superioară
| Interval fotografiere în rafală
| Fotografiere cu variaţia expunerii
| Setare pentru variaţia expunerii
| Mod culoare
| Saturaţie culoare
| Contrast
| Claritate
| Filtru ND (filtru ND intern)
| Reducere interferenţe
| Indicatorul Sensibilitate detect. zâmbet
1.4 | Scalare zoom

Afişaj | Indicaţie
| Blocarea AE/AF
ISO400 | Sensibilitatea ISO
| Timpul de expunere scurt NR
125 | Timp expunere
F3.5 | Deschiderea diafragmei
| Filtru ND
+2.0EV | Valoarea expunerii
| Blocare AE
| Indicatorul cadrului de identificare în intervalul AF
| Focalizare manuală
| Bară focalizare

Afişaj | Indicaţie
| Folderul de înregistrare
96 | Numărul de imagini înregistrabile
| Inscripţionare memorie tampon
CAPTURĂ | Surprindere
100Min | Durata înregistrabilă
| Mediul de înregistrare (cardul de memorie, memoria internă)
| Afişarea modului Eye-Fi
| Indicator de avertizare pentru înregistrarea imaginilor statice
| Direcţie (numai DSC-HX100V)
| Stare triangulaţie GPS (numai DSC-HX100V)
| Modul bliţului
| Nivel bliţ
C:32:00 | Afişajul de diagnosticare automată
| Sursa luminoasă AF
| Reducerea efectului de ochi roşii
| Efect defocaliz.
| Încărcarea bliţului

Afişaj | Indicaţie
| Buton EVF/LCD
| Temporizatorul
| Detecţie feţe
| Destinaţie (numai DSC-HX100)
| Efect piele fină
| Fişier bază de date plin/Eroare a fişierului bazei de date
| Indicatorul de supraîncălzire
| Inscripţionare dată
| Atenuare zgomot vânt
| Cadru de identificare în intervalul AF
| Marcaj măsurare reticul în cruce
| Histogramă
REC Stand-by | Înregistrarea unui film/Film în aşteptare
0:12 | Durata de înregistrare (m:s)

### Lista de pictograme ale modului de vizualizare

Afişaj | Indicaţie
| Energia disponibilă
| Avertisment baterie descărcată
| Dimensiune imagini/Dimensiune imagini panoramice/Calitate
| Mod vizualizare
| Setările TransferJet
| Imagini 3D
| Imagini în rafală
| Imaginea principală din grupul de imagini în rafală
| Protejează
| Marcajul Imprimare (DPOF)
| Redarea cu zoom

Afişaj | Indicaţie
101-0012 | Numărul folderului - fişierului
2011 1-1 9:30 AM | Data/ora înregistrării imaginii redate

Afişaj | Indicaţie
| Folderul de redare
12/12 | Numărul imaginii/Numărul de imagini înregistrate în intervalul temporal, folderul selectat
| Mediul de redare (cardul de memorie, memoria internă)
| Afişarea modului Eye-Fi
| Modul bliţului
| Modul de măsurare
| Balansul de alb
C:32:00 | Afişajul de diagnosticare automată
ISO400 | Sensibilitatea ISO

Afişaj | Indicaţie
500 | Timp expunere
+2.0EV | Valoarea expunerii
| Filtru ND
F3.5 | Deschiderea diafragmei
| Fişier bază de date plin/Eroare a fişierului bazei de date
| Indicatorul de supraîncălzire
| Redare
| Redare cu viteză variabilă
| Bara de redare
00:00:12 | Contor
| Direcţie
| Buton EVF/LCD
| Informaţii GPS
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Afişarea latitudinii şi longitudinii
| Histogramă apare atunci când afişarea histogramei este dezactivată.
| Volumul

Sus