Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Informaţii despre poziţie (numai DSC-HX100V)

## Informaţii despre poziţie (numai DSC-HX100V)

Puteţi verifica starea triangulaţiei GPS. Setaţi aparatul foto să trianguleze atunci când sunt afişate informaţiile despre poziţie.

1. MENU (Informaţii despre poziţie) de pe butonul de comandă

Informaţiile despre poziţie sunt afişate pe aparatul foto.
Indicatoarele GPS
Indicatorul (A) se modifică în funcţie de intensitatea recepţiei semnalului GPS atunci când funcţia GPS este activată.

Indicatoare GPS | Stare triangulaţie | Stare recepţie semnal GPS
Niciun indicator | Dezactivată | [Setare GPS] este setată la [Dezactivat] sau a apărut o eroare.
| Dificilă | Aparatul foto nu poate găsi un semnal GPS şi astfel nu poate obţine informaţiile despre locaţie. Folosiţi aparatul foto într-o zonă deschisă.
| Căutare | Se caută sateliţi GPS. Iniţierea triangulaţiei poate dura câteva minute.
| Se face triangulaţia | Aparatul foto recepţionează un semnal GPS şi poate obţine informaţii despre locaţie. Latitudinea şi longitudinea (B) sunt afişate în momentul realizării triangulaţiei.

Indicatoare de sateliţi şi triangulaţie
Poziţia satelitului poate fi verificată pe ecranul cu informaţii despre poziţie (C). Starea obţinerii informaţiilor despre sateliţi este afişată pe indicatorul de triangulaţie (D). Indicatorul de triangulaţie devine verde atunci când triangulaţia este finalizată cu succes.
Observaţii

- Chiar dacă aparatul foto obţine informaţii de la sateliţi, triangulaţia poate dura sau eşua, în funcţie de oră sau de loc.

- Nu acoperiţi senzorul GPS cu degetul atunci când căutaţi sateliţi GPS sau atunci când realizaţi triangulaţia. Sensibilitatea senzorului GPS este afectată şi triangulaţia poate eşua.

Subiect corelat
Setare GPS (numai DSC-HX100V)
GPS (numai DSC-HX100V)
Sus