Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea cu computerul dvs. > Utilizarea softului > „PMB (Picture Motion Browser)”

## „PMB (Picture Motion Browser)”

- „PMB” vă permite să importaţi fotografiile realizate cu aparatul foto în computer pentru a le putea afişa. Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto şi computerul dvs. şi faceţi clic pe [Import].

- Imaginile dintr-un computer pot fi exportate pe un card de memorie şi afişate pe ecranul aparatului foto. Realizaţi o conexiune USB între aparat şi computer, faceţi clic pe [Export] [Easy Export (PC Sync)] din meniul [Manipulate] şi apoi clic pe [Export].

- Puteţi salva şi imprima imagini cu data realizării acestora.

- Puteţi afişa fotografiile memorate pe computer după data realizării într-un afişaj tip calendar.

- Puteţi corecta imaginile statice (Reducere efect ochi roşii etc.) şi puteţi modifica data şi ora realizării.

- Discurile Blu-ray, AVCHD şi DVD-Video pot fi create pe baza filmelor din [Vizualiz. AVCHD] importate în computer. (Aveţi nevoie de o conexiune la internet în momentul în care creaţi un disc Blu-ray sau DVD-Video pentru prima dată). Cu toate acestea, filmele realizate la o calitate a imaginii setată la [AVC HD 28M (PS)] nu pot fi înregistrate pe un disc la aceeaşi calitate. Convertiţi imaginea utilizând aplicaţia „PMB” înainte de a o salva pe un disc. DVD-urile sau discurile AVCHD nu pot fi create pe baza filmelor înregistrate la calitatea [AVC HD 24M (FX)]. Salvaţi filmele de calitate [AVC HD 24M (FX)] pe discuri Blu-ray.

- Puteţi încărca imagini pe un serviciu de reţea. (Aveţi nevoie de o conexiune la internet).

- Puteţi importa fotografii şi filme înregistrate cu informaţii despre locaţie şi direcţia de fotografiere în computer şi le puteţi viziona împreună cu o hartă în care este prezentat locul unde au fost realizate (numai DSC-HX100V).

- Pentru informaţii suplimentare, consultaţi (PMB Help).

- Filmele din [Vizualiz. AVCHD] sunt filmele înregistrate cu [Format film] setat la [AVCHD 60i/60p] (pentru aparatele compatibile cu 1080 60i) sau la [AVCHD 50i/50p] (pentru aparatele compatibile cu 1080 50i).

Sus