Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Панорамная фотосъемка > Интеллектуальный панорамный обзор

## Интеллектуальный панорамный обзор

Позволяет создать панорамное изображение с помощью компоновки изображений. Фотоаппарат также автоматически распознает лица людей или движущиеся объекты.

1. Установите диск режимов в положение (iПанорамный обзор), а затем нажмите кнопку ON/OFF (Питание).

1. Выберите направление съемки с помощью кнопок /// на кнопке управления.

Панорамирование фотоаппарата снизу вверх
Панорамирование фотоаппарата сверху вниз
Панорамирование фотоаппарата слева направо
Панорамирование фотоаппарата справа налево

1. Совместите фотоаппарат с краем объекта для съемки, а затем нажмите кнопку затвора до упора.

- Перед началом съемки появится черная полупрозрачная часть (A). Съемка этой части не будет записана.

1. Выполните с помощью фотоаппарата панорамную съемку до конца направляющей полосы (B), следуя указаниям на экране ЖКД.

Съемка панорамного изображения с высоким разрешением
Если опция [Разм. панорам. изобр.] установлена в положение [Высок. разреш. способность], может быть снято панорамное изображение (10480×4096) размером 43 мегапиксела.
1 Держите фотоаппарат вертикально.
2 Выберите направление съемки с помощью кнопки управления.
3 Выполните панорамирование фотоаппарата для съемки.
Рекомендации по съемке панорамного изображения
Выполняйте панорамирование с помощью фотоаппарата по дуге с постоянной скоростью в направлении, указанном на экране ЖКД. Для панорамной съемки больше подходят неподвижные, а не движущиеся объекты.
Как можно меньший радиус.
Вертикальное направление
Горизонтальное направление

- Сначала нажмите кнопку затвора наполовину вниз, чтобы зафиксировать фокус, экспозицию и баланс белого. Затем нажмите кнопку затвора до упора и поверните или наклоните фотоаппарат.

- Если часть с сильно изменяющимися формами или видом сосредоточена вдоль края экрана, композиция изображения может быть нарушена. В этом случае отрегулируйте компоновку кадра так, чтобы это часть находилась по центру изображения, а затем выполните съемку еще раз.

Примечания

- Если не выполнить панорамирование фотоаппарата по всему объекту в заданное время, на скомпонованном изображении появится серая зона. В этом случае перемещайте фотоаппарат быстрее для записи полного панорамного изображения.

- Поскольку соединяются вместе несколько изображений, соединенная часть не будет плавно записана.

- В условиях низкой освещенности панорамные изображения могут быть размытыми или же съемка может не получиться.

- При мигающем, например, флуоресцентном освещении, яркость или цвет комбинируемых изображений может отличаться.

- Если полный угол панорамной съемки и заблокированный угол АЭ/АФ сильно отличаются по яркости, цвету или фокусировке, успешная съемка не будет выполнена. В этом случае измените заблокированный угол АЭ/АФ и выполните съемку еще раз.

- Панорамный обзор не подходит для следующих случаев:

- Объекты находятся слишком близко к фотоаппарату

- Изображения с невысокой контрастностью, например, небо, песчаный пляж или газон

- Непрерывно изменяющиеся изображения, например, волны или водопады

- Панорамные изображения невозможно создать в следующих случаях:

- Панорамирование фотоаппарата слишком быстрое или слишком медленное.

- Сильное дрожание фотоаппарата.

- Возможно не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

Смежная тема
Прокрутка панорамных изображений для отображения
Размер фотосн./Разм. панорам. изобр.
В начало страницы