Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > Серия/Брекетинг

## Серия/Брекетинг

Вы можете выбрать для съемки одиночный режим (одно изображение), режим серийной съемки или режим брекетинга.

1. Нажмите кнопку (Установ. серийной съемки) на кнопке управления.

1. Выберите нужный режим с помощью кнопки управления.

| (Одиночный) | Выполнение фотоаппаратом одиночного фотоснимка.
| (Cерия) | При нажатой кнопке затвора фотоаппарат выполняет серийную съемку до 10 кадров в одной серии.
| (Брекетинг) | Фотоаппарат выполняет съемку серии из 3 изображений с различными установками для каждого из них.

Примечания

- Опция [Вспышка] установлена в положение [Выкл].

- При выполнении съемки с помощью таймера самозапуска записывается серия из 10 изображений в случае выбора опции [Cерия] и серия из 3 изображений с различными установками для каждого из них в случае выбора опции [Брекетинг].

- В случае выбора опции [Cерия] параметры [Фокус], [Баланс белого] и [EV ] регулируются для первого фотоснимка, и эти установки также используются для других фотоснимков.

- При низком уровне заряда батареи, заполненной внутренней памяти или карте памяти серийная съемка останавливается.

- Размер изображения [VGA] будет установлен во время записи во внутренней памяти.

- Возможно не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

Смежная тема
Интерв. серийной съемки
Установки брекетинга
В начало страницы