Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование с компьютером > Использование программного обеспечения > “PMB (Picture Motion Browser)”

## “PMB (Picture Motion Browser)”

- “PMB” позволяет импортировать фотоснимки, выполненные с помощью фотоаппарата, в компьютер для их отображения. Установите USB-соединение между фотоаппаратом и компьютером и нажмите кнопку [Импортировать].

- Изображения на компьютере можно экспортировать на карту памяти и отображать на экране фотоаппарата. Установите USB-соединение между фотоаппаратом и компьютером, нажмите [Экспорт] [Простой экспорт (Синхронизация ПК)] в меню [Действие], а затем нажмите [Экспортировать].

- Вы можете сохранить и напечатать изображения с датой.

- Вы можете отображать изображения, хранящиеся в компьютере, по дате съемки на дисплее календаря.

- Вы можете выполнять коррекцию фотоснимков (коррекцию эффекта красных глаз и т.п.) и изменять дату и время съемки.

- Диски Blu-ray, AVCHD и диски DVD-Video можно создавать из видеозаписей в режиме [Просм. AVCHD], импортированных в компьютер. (При создании дисков Blu-ray дисков или DVD-Video в первый раз потребуется оборудование, обеспечивающее Интернет-соединение.) Однако видеозаписи, снятые с качеством изображения, установленным в положение [AVC HD 28M (PS)] невозможно записать на диск с таким же качеством. Выполните преобразование изображения с помощью приложения “PMB” перед сохранением на диск. Диски DVD или AVCHD невозможно создать из видеозаписей, снятых с качеством [AVC HD 24M (FX)]. Сохраните видеозаписи с качеством [AVC HD 24M (FX)] на дисках Blu-ray.

- Вы можете загружать фотоснимки в сетевую службу. (Требуется подключение к сети Интернет.)

- Можно импортировать на компьютер фотоснимки и видеозаписи, записанные с информацией о местоположении и направлении съемки, и наслаждаться просмотром с использованием карты, на которой отображается местоположение их съемки (только DSC-HX100V).

- Подробные сведения приведены в руководстве (Справка PMB).

- Видеозаписи в режиме [Просм. AVCHD] представляют собой видеозаписи, сделанные путем установки функции [Форм.видеосъем.] в положение [AVCHD 60i/60p] (для 1080 60i-совместимых устройств) или [AVCHD 50i/50p] (для 1080 50i-совместимых устройств).

В начало страницы