Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Перед использованием > Названия частей и список значков, отображаемых на экране > Список значков, отображаемых на экране

## Список значков, отображаемых на экране

Список значков режима съемки
Список значков режима просмотра
Значки отображаются на экране для индикации состояния фотоаппарата.
Экранную индикацию можно изменить путем нажатия кнопки (Настройка показа) на кнопке управления.

### Список значков режима съемки

Дисплей | Индикация
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер изображения/Размер панорамного изображения/Качество
9 | Количество доступных для записи фотоснимков (Двойная запись)
| Режим вызова из памяти
| Выбор сцены
| Режим съемки
| Значок распознавания сцен
| Баланс белого
| Сдвиг баланса белого
| Предупреждение о вибрации
| Режим измерения
| Минимизация закрытых глаз
| Распознавание сцен
| Значок наложения для супер авторежима
| Интервал серийной съемки
| Съемка в режиме брекетинга
| Установка брекетинга
| Цветовой режим
| Насыщение цвета
| Контрастность
| Резкость
| Фильтр нейтральной плотности (внутренний фильтр нейтральной плотности)
| Шумоподавление
| Индикатор чувствительности распознавания улыбки
1.4 | Масштаб увеличения

Дисплей | Индикация
| Блокировка АЭ/АФ
ISO400 | Число ISO
| Медленный затвор NR
125 | Скорость затвора
F3.5 | Величина диафрагмы
| Нейтральный светофильтр
+2.0EV | Величина экспозиции
| Блокировка АЭ
| Индикатор рамки искателя диапазона АФ
| Фокусировка вручную
| Полоса фокусировки

Дисплей | Индикация
| Папка записи
96 | Количество доступных для записи изображений
| Запись в буфер
ЗАХВАТ | Захват
100М | Доступное для записи время
| Носитель записи (карта памяти, внутренняя память)
| Индикация режима Eye-Fi
| Предупреждающий индикатор, относящийся к фотосъемке
| Направление (только DSC-HX100V)
| Состояние триангуляции GPS (только DSC-HX100V)
| Режим вспышки
| Уровень вспышки
C:32:00 | Индикация самодиагностики
| Подсветка AФ
| Уменьшение эффекта красных глаз
| Эффект расфокус.
| Зарядка вспышки

Дисплей | Индикация
| Переключатель EVF/LCD
| Таймер самозапуска
| Распознавание лица
| Пункт назначения (только DSC-HX100)
| Эффект мягкой кожи
| Файл базы изображений заполнен/Ошибка файла базы изображений
| Предупреждение о перегреве
| Дата записи
| Подавление шума ветра
| Рамка искателя диапазона AФ
| Перекрестие точечной фотометрии
| Гистограмма
ЗАПИСЬ ОЖИДАН | Видеосъемка/Режим ожидания видеосъемки
0:12 | Доступное для записи время (м:с)

### Список значков режима просмотра

Дисплей | Индикация
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер изображения/Размер панорамного изображения/Качество
| Режим просмотра
| Установки TransferJet
| 3D-изображения
| Серия изображений
| Основное изображение в серийной группе
| Защита
| Команда печати (DPOF)
| Воспроизведение с увеличением

Дисплей | Индикация
101-0012 | Номер папки-файла
2011 1-1 9:30 AM | Записанная дата/время воспроизводимого изображения

Дисплей | Индикация
| Папка воспроизведения
12/12 | Номер изображения/Количество изображений, записанных в выбранном диапазоне дат, папке
| Носитель для воспроизведения (карта памяти, внутренняя память)
| Индикация режима Eye-Fi
| Режим вспышки
| Режим измерения
| Баланс белого
C:32:00 | Индикация самодиагностики
ISO400 | Число ISO

Дисплей | Индикация
500 | Скорость затвора
+2.0EV | Величина экспозиции
| фильтр нейтральной плотности
F3.5 | Величина диафрагмы
| Файл базы изображений заполнен/Ошибка файла базы изображений
| Предупреждение о перегреве
| Воспроизведение
| Воспроизведение с переменной скоростью
| Полоса воспроизведения
00:00:12 | Счетчик
| Направление
| Переключатель EVF/LCD
| Информация GPS
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Отображение широты и долготы
| Гистограмма появляется при отключении отображения гистограммы.
| Громкость

В начало страницы