Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > ISO

## ISO

Регулировка световой чувствительности, когда фотоаппарат установлен в режим Съемка с ручной экспозицией, Авто по программе или (Усов. съемка спорт. событ.) при выборе сцены. Регулировка чувствительности с помощью кнопки управления в режиме съемки с ручной экспозицией.

1. Нажмите поворотный переключатель для выбора чувствительности ISO.

1. Поверните поворотный переключатель для выбора нужного значения.

| (Авто) | Автоматическая установка чувствительности ISO.
| ///// | Размытость изображения при съемке в темных местах или с движущимися объектами можно уменьшить, увеличивая чувствительность ISO (выбором большего значения).

Значение ISO в приведенной выше таблице является характерным значением.
Вращение поворотного переключателя позволяет увеличивать или уменьшать чувствительность ISO с интервалами в 1/3 следующим образом:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Регулировка чувствительности ISO (Рекомендуемая величина экспозиции)
Чувствительность ISO — это скорость для записывающего носителя информации с встроенным светочувствительным датчиком изображения. Даже при одинаковой выдержке изображения будут отличаться в зависимости от чувствительности ISO.
Высокая чувствительность ISO
Запись яркого фотоснимка даже в темном месте при увеличении скорости затвора для уменьшения размытости.
Однако имеется тенденция к увеличению помех на изображении.
Низкая чувствительность ISO
Записывается сглаженное изображение.
Однако при недостаточной экспозиции изображение может стать темнее.
Советы по предотвращению размытости
Движущийся во время фотосъемки объект при нажатии на кнопку затвора будет выглядеть размытым, даже если фотоаппарат находится в устойчивом положении. Дрожание фотоаппарата автоматически уменьшается, однако эта функция уменьшает размытость объекта неэффективно. Размытость объекта часто имеет место в условиях слабого освещения или при низкой скорости затвора.
В этом случае, выполняйте съемку с учетом приведенных ниже рекомендаций.

- Выбирайте большую чувствительность ISO, чтобы увеличить скорость затвора.

- При выборе сцены выбирайте режим (Высок. чувствит.).

Примечания

- Вы не можете выбрать опцию [Авто], когда фотоаппарат установлен в режим Съемка с ручной экспозицией. [ISO 100] является установкой по умолчанию.

- При установке режима серийной съемки или съемки в режиме брекетинга, можно будет выбрать только значения [ISO AUTO], [ISO 100] – [ISO 800].

- Возможно Вам не удастся установить некоторые функции в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

Смежная тема
Использование поворотного переключателя
В начало страницы