Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима фотосъемки > Съемка с приоритетом скорости затвора

## Съемка с приоритетом скорости затвора

После регулировки скорости затвора вручную можно выполнять фотосъемку.

1. Установите диск режимов в положение (Съемка с приоритетом скорости затвора).

1. Нажмите поворотный переключатель.

1. Вращайте поворотный переключатель для выбора значения скорости затвора.

Вы можете выбрать скорость затвора в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд.
Значение EV или ISO можно установить с помощью поворотного переключателя.

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

Примечания

- При высокой скорости затвора яркость света вспышки может оказаться недостаточной даже при включении вспышки.

- Если после выполнения настроек не получена надлежащая экспозиция, при нажатии кнопки затвора наполовину вниз индикаторы значений настройки на экране будут мигать. Съемка в этих условиях возможна, однако рекомендуется снова отрегулировать значения, при которых будет срабатывать вспышка.

- Возможно не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

Диапазон установки скорости затвора
Приблиз. ×1,3
Приблиз. ×30

- Скорости затвора в одну секунду или более изображаются с помощью значков [˝], например, 1˝.

- Если Вы устанавливаете более низкую скорость затвора, рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

- Если Вы выберете низкую скорость затвора, потребуется время для обработки данных.

- Если скорость затвора становится ниже определенного значения, то для уменьшения искажения изображения автоматически активируется функция медленного срабатывания затвора NR, и на экране появляется индикация .

О скорости затвора
При установке более высокой скорости затвора движущиеся объекты, например, бегущие люди, автомобили, или брызги воды и т.п. выглядят застывшими.
При установке более низкой скорости затвора появляются следы движущихся объектов, например, течение реки и т.п. Это позволяет получать более естественные изображения с натуральным движением.
В начало страницы