Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Установки брекетинга

## Установки брекетинга

Вы можете установить тип съемки в случае, если опция [Установ. серийной съемки] установлена в положение [Брекетинг]. При съемке в режиме брекетинга можно записать серию из 3 изображений с измененной установкой. Потом можно будет выбрать наиболее подходящее изображение.

1. MENU (Установки брекетинга) нужный режим

| (EXP±0,3) | Запись серии из 3 изображений с автоматическим смещением экспозиции в следующем порядке: стандартный, яркий и темный. Чем больше величина шага экспозиции, тем больше сдвиг значения экспозиции.
| (EXP±0,7)
| (EXP±1,0)
| (Баланс белого) | Запись серии из 3 изображений с автоматическим смещением баланса белого в следующем порядке: текущий цветовой тон, в направлении синего цвета и в направлении красного цвета. В случае установки опции [Баланс белого] в положение, отличное от [Авто], цветовой тон будет смещаться с учетом выбранного баланса белого.

Примечания

- Вы не можете выбрать опцию [Баланс белого], когда диск режимов установлен в положение (Выбор сцены).

- Возможно не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

В начало страницы