Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > Ручная фокусировка

## Ручная фокусировка

Для установки фокуса вручную можно использовать кольцо ручной регулировки.

1. Установите переключатель увеличения/фокусировки в положение MF.

1. Поверните кольцо ручной регулировки.

A: Фокусировка на фоне
B: Фокусировка на переднем плане

- При установке фокуса, в случае нажатия кнопки FOCUS изображение будет увеличено примерно в 7 раз, что облегчает фокусировку.

Примечания

- При установке слишком близкого фокусного расстояния на изображении могут отобразиться пыль или отпечатки пальцев на объективе. Протрите объектив мягкой тканью и т.п.

- Диапазон фокусного расстояния ограничивается в зависимости от масштаба увеличения.

- После изменения способа фокусировки установленное расстояние фокусировки вручную будет очищено.

- Информация об установке расстояния при фокусировке вручную является приблизительной. При направлении объектива вверх или вниз ошибка увеличивается.

- При использовании режимов съемки или настроек, не позволяющих устанавливать фокус с помощью кольца ручной регулировки, режим фокусировки будет автоматически переключаться в положение (Мульти АF) даже в случае установки переключателя увеличения/фокусировки в положение MF и появления на экране значка .

- Использование кольца ручной регулировки для установки фокуса невозможно в следующих условиях:

- Если таймер самозапуска установлен в положение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек]

- Если режим Smile Shutter установлен в положение [Вкл]

- Возможно Вам не удастся установить некоторые функции в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

Смежная тема
Проверка фокусировки вручную
В начало страницы