Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима фотосъемки > Автопрограмма

## Автопрограмма

Позволяет Вам выполнять съемку с автоматической регулировкой экспозиции (как скорости затвора, так и величины диафрагмы). Вы также можете выбрать различные установки при помощи меню.

1. Установите диск режимов в положение (Автопрограмма).

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

Примечание

- Возможно не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

### Программное смещение

Вы можете изменять комбинацию диафрагмы (значение F) и скорости затвора, сохраняя экспозицию фиксированной, когда вспышка установлена в положение [Выкл].

1. Нажмите поворотный переключатель.

1. Поверните поворотный переключатель.

Индикация “” на экране изменится на индикацию “ ”, а режим съемки изменится на режим программного смещения.

1. Вращайте поворотный переключатель для выбора комбинации диафрагмы (значение F) и скорости затвора.

Значение EV или ISO можно установить с помощью поворотного переключателя.

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

Для отмены программного смещения вращайте поворотный переключатель, чтобы вернуть индикацию в положение “”.
Примечания

- При нажатии кнопки затвора наполовину изменение комбинации значения диафрагмы и скорости затвора невозможно.

- В зависимости от окружающего освещения программное смещение может не использоваться.

- Для отмены сделанной настройки установите диск режимов в одно из положений, отличное от “”, или выключите питание.

- При изменении освещенности диафрагма (значение F) и скорость затвора также будут изменяться с сохранением величины смещения.

- При изменении режима вспышки программное смещение отменяется.

Смежная тема
Использование поворотного переключателя
В начало страницы