Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Nastavenie režimu snímania statických záberov > Manual Exposure Shooting

## Manual Exposure Shooting

Môžete snímať so svojou obľúbenou expozíciou manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.

1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Manual Exposure Shooting).

1. Stlačením otočného ovládača zvoľte rýchlosť uzávierky, clonu (hodnotu F) alebo citlivosť ISO.

- Po každom stlačení otočného ovládača sa bude položka, ktorá sa má nastaviť, meniť.

- Pri nastavovaní zaostrenia najprv pomocou tlačidla zaostrovania nastavte (Flexible Spot AF), alebo prepínač zoom/zaostrovanie nastavte na manuálne zaostrovanie a otočením krúžka manuálneho nastavenia nastavte zaostrenie.

1. Zvoľte rýchlosť uzávierky a clonu (hodnotu F) pomocou otočného ovládača.

Otočný ovládač | Funkcia
| Pohyblivé objekty
| Nastavenie rýchlosti uzávierky, clony (hodnoty F) alebo rýchlosti odozvy snímača na svetlo

1. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.

Nastavenie rýchlosti uzávierky a clony (hodnoty F)
Rozdiel medzi nastaveniami a správnou expozíciou, ktorú určil fotoaparát, sa na displeji zobrazí ako hodnota EV.
A: Hodnota rýchlosti uzávierky
B: Hodnota clony
C: EV

- 0EV je hodnota, ktorú fotoaparát určil ako najvhodnejšiu.

- Keď je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo pomalšia, indikácia rýchlosti uzávierky bude [˝], napríklad [1˝].

- Pri nastavení nižšej rýchlosti uzávierky sa odporúča použitie statívu, aby sa zamedzilo účinkom vibrácií.

- Pri znížení rýchlosti uzávierky pod určitú hodnotu sa automaticky aktivuje funkcia NR pomalej uzávierky, aby sa potlačil šum záberu, pričom sa na displeji zobrazí .

- Ak zvolíte nízke rýchlosti uzávierky, spracovanie dát bude trvať dlhšie.

Poznámky

- [Auto] sa nedá nastaviť pre [ISO] v režime snímania s manuálnym nastavením expozície.

- Ak sa na základe vašich nastavení nezíska správna expozícia, po stlačení tlačidla spúšte do polovice budú na displeji blikať indikátory hodnôt nastavení. Snímanie je možné aj za takýchto podmienok, ale odporúča sa opätovné nastavenie expozície.

- Niektoré funkcie alebo položky MENU sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Funkcie nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“ [Detaily] a v časti „Položky MENU nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

Súvisiaca téma
ISO
EV
Auto focus
Manual Focus
Späť na začiatok